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前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由海南省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：中国热带农业科学院橡胶研究所、海南省农垦设计院有限公司、海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司。

本文件主要起草人：伍薇、刘锐金、何长辉、郑勇、卢学波、杨琳、丁爱武、黄红海、莫业勇。

天然橡胶初加工厂建设与管理规范

1   范围

本文件规定了天然橡胶初加工厂建设要求、管理要求、实施与改进、建设与管理档案的基本要求。
本文件适用于海南省范围内天然橡胶初加工厂新建、改建、扩建与管理。

本文件不适用于主要用于科研、试验的天然橡胶初加工厂管理。

2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 3510  未硫化橡胶 塑性的测定 快速塑性计法

GB/T 3517  天然橡胶 塑性保持率（PRI）的测定

GB/T 4498.1  橡胶 灰分的测定

GB/T 8081  天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则

GB/T 8082  天然生胶 标准橡胶 包装、标志、贮存和运输

GB/T 8086  天然生胶 杂质含量的测定

GB/T 8088  天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定

GB/T 8289  浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格

GB/T 8299  浓缩天然胶乳 干胶含量的测定

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 14795  天然橡胶 术语

GB/T 19188  天然生胶和合成生胶贮存指南

GB/T 19923  城市污水再生利用 工业用水水质
GB/T 35819  天然橡胶生产良好操作规范

GB 50013 室外给水设计标准

GB 50014 室外排水设计标准

GB 50015 建筑给水排水设计标准

GB 50033 建筑采光设计标准

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 55037 建筑防火通用规范

GB/T 50328 建设工程文件归档规范

DA/T 28  建设项目档案管理规范

NY/T 229  天然生胶 胶清橡胶

NY/T 385  天然生胶 技术分级橡胶（TSR）浅色胶生产技术规程

NY/T 408  天然橡胶初加工机械产品质量分等

NY/T 734  天然生胶 通用标准橡胶生产工艺规范 

NY/T 735  天然生胶 子午线轮胎橡胶加工技术规程

NY/T 924  浓缩天然胶乳 氨保存离心胶乳 加工技术规程

NY/T 1404  天然橡胶初加工企业安全技术规范

NY/T 2185  天然生胶 胶清橡胶加工技术规程

NY/T 3009  航空轮胎橡胶加工技术规程

DB46/216  天然橡胶单位产品能源消耗限额

DB46/710  天然橡胶初加工行业污染物排放标准

3   术语和定义
GB/T 14795界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
天然橡胶初加工 natural rubber primary processing
把新鲜胶乳、凝胶制成橡胶初加工产品的过程（初步加工但未深度化学或物理改性的橡胶产品，主要包括天然生胶、浓缩天然胶乳），也包括把不同类型天然生胶加工成新的初加工产品的过程。

[来源：DB46/710—2025，3.1，有修改]
天然橡胶初加工厂 natural rubber primary processing factory
从事天然橡胶初加工生产的工厂。
天然生胶 raw natural rubber
以新鲜胶乳或胶园凝胶为原料，经过凝固、洗涤、脱水、压片或揉搓、造粒、干燥等加工工艺处理，所制成的块状橡胶或胶片，也包括以性能不同的前述块状橡胶或胶片，按照一定比例进行干搅混合再加工成的块状橡胶或胶片。

[来源：GB/T 14795—2023，3.5.1.1，有修改]

4   建设要求
选址要求
选址应满足以下要求：
——位于城镇、居住区及相邻企业全年最小频率风向的上风侧，并满足相关卫生安全防护距离要求。
——位于原料集中的区域，原料供应半径以 120 km内为宜，鲜胶乳单程运输时长宜在 3 h以内，且区域原料总供应量宜为工厂设计加工能力的 60%以上，同时兼顾进口原料储运配套的便利性。
——位于地形相对平缓、地质结构稳定、无滑坡、无内涝、台风侵袭少、交通便利、给排水、供电、供气配套完善的区域。
——满足可持续发展需求，预留充足改扩建用地。
建设规模
新建或改扩建工厂年产能（折干胶）以 15 000 t以上为宜，建设规模与加工能力匹配，特种胶乳、特种橡胶生产项目产能不作限制性要求。
总体布局
通用要求

4.1.1.1   总平面布置应根据生产工艺流程合理确定，各功能分区集约紧凑、经济合理，见附录A。

4.1.1.2   功能分区按使用需求划分为原料区、加工区、储运区、治污区、供能区、维修区、质检区以及生活办公区等，宜结合项目实际增设其他配套分区。

4.1.1.3   厂区应设置主出入口、次出入口，人行、货运出入口独立布置。

4.1.1.4   道路设计应顺直短捷，人行通道、作业通道、运输车道实行分道布设。

4.1.1.5   生产区与生活办公区间宜设置密植卫生绿化隔离带。
专项要求

4.1.1.6   原料区应临近生产车间布设，最大限度缩短物料转运距离。

4.1.1.7   生产车间布置应满足工艺流程顺畅，设备布置满足操作、检修空间要求。

4.1.1.8   仓储用地、装卸场地应与生产加工能力、物料周转量相匹配，成品仓库符合GB/T 19188贮存条件，装卸区宜配套装卸平台、防雨遮护等相关设施。

4.1.1.9   治污区应配套相应的环境保护工程设施，应集中布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。

4.1.1.10   办公生活区应布置在厂区全年最小频率风向的下风侧。

4.1.1.11   总变（配）电所应布置在厂区用电负荷中心，锅炉房等动力设施宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧。

4.1.1.12   质检区应位于产生有害气体、粉尘、异味等设施全年最小频率风向的下风侧，并远离振动源、噪声源。

4.1.1.13   维修区宜靠近生产区集中设置。

4.1.1.14   存储氨水、甲酸等危险化学品的药剂库应远离明火、热源，不相容化学品分类、分库储存。

公用工程
给水设施设计应符合GB 50013、GB 50015规定，生产再生水回用应符合GB/T 19923要求。
排水系统设计应符合GB 50014规定，厂区生产污水、生活排水、雨水管网实行雨污分流。
排水管线应采用暗管敷设，并配套除臭抑味设施，确因生产工艺需求设置明沟、明槽的，宜配套可移动式封堵挡板。
供电设施配置应满足生产用电负荷，选型安装符合国家现行电气设计、电气安装相关规范，生产车间宜设置独立的配电间。
建筑采光、照明应分别符合GB 50033、GB 50034的有关规定，设计宜充分利用自然光采光。
建筑防火设计应符合GB 55037的规定。
主体建筑
基本要求
4.1.1.15   主体建（构）筑物宜采用安全、经济、耐久的防风防洪设计。

4.1.1.16   厂区场地标高设计应位于重现期 50 年一遇的洪水水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没地和保护区之外。

4.1.1.17   建筑风荷载设计满足重现期 50 年（沿海地区 100 年）一遇基础风速对应的风载荷作用要求。

4.1.1.18   钢结构厂房檩条、连接件、屋面及外墙围护构建选用耐腐蚀、耐高盐雾材料，结构强度应满足当地抗风压设计要求。

4.1.1.19   外门窗宜选用耐腐蚀成品门窗，生产车间外窗应设置可靠锁闭装置。
4.1.1.20   设备机房应采取防淹措施，设置防洪闸、可拆卸挡水板、应急抽水设施等。

4.1.1.21   屋面应设置完整雨水收集排放系统，屋面坡度满足快速排水要求，配套雨水溢流、截污设施。

4.1.1.22   外墙、屋面应加强密封防水。

具体要求
4.1.1.23   浓缩胶乳厂区建（构）筑物应满足以下要求：

a) 原料区地坪采用耐酸碱防渗建筑材料，配套防雨遮阳棚；
b) 储罐区划设环形防渗围堰，分区布设密闭导排沟渠，实行雨污分流；
c) 离心机工段建筑空间宜满足密闭集气罩安装条件，采用氨保鲜工艺的生产车间宜预留氨气负压回收装置安装空间；
d) 胶清处理车间地面、墙面、排水沟采用耐酸碱防渗混凝土材料，生产污水接入密闭收集管网。
4.1.1.24   天然生胶厂区建（构）筑物应满足以下要求：
e) 原料区采用耐磨防滑混凝土硬化地坪，堆放区域宜采用防雨、防晒、遮盖、喷淋等措施；
f) 场地空间、承载能力、隔离设施、标识体系满足原料分区、分类、分批次存放管理要求；
g) 生产车间采用半敞开防雨棚构造，檐口设置防飘雨措施；

h) 生产工段宜合理划分功能区域，采取相应分隔措施，水洗池结合场地自然高差自流布设；

i) 中控操作机房宜独立布置，设置直通室外的专用安全疏散出口；

j) 成品仓库地面防潮处理，分区规范堆码，预留消防通道，按 GB/T 8082 规范标识存放；
k) 凝固加酸、氨挥发岗位，建筑应预留应急冲淋、洗眼装置安装点位，并配套给排水接口与排水收集条件。

工艺与设备配置

应选择生产效率高、安全性好、能耗低、噪声小、环保达标和资源综合利用效率高的工艺。
根据加工品类和处理能力，配备相适应的加工装备、辅助加工设备、装卸设备、打包设备、检验检测设施设备等。
不同加工品类的加工技术应符合相应国家标准及行业标准要求。
5   管理要求

设备管理
基本要求
5.1.1.1   符合现行国家用能设备能效限定要求或同等水平，建立相应的验收、淘汰等管理制度。

5.1.1.2   符合NY/T 408、NY/T 409等相关要求，按设备使用说明书进行安装、调试与操作。

5.1.1.3   建立一机一档管理制度，设备统一编号管理，档案收录设备入厂信息、安装图纸、维修保养记录、配件更换记录、年检报告、报废审批文件等内容；

5.1.1.4   建立设备定期校验、维护及保养工作制度，明确作业周期、实施要求、归档记录等内容；
5.1.1.5   建立台风、暴雨等极端天气应急预案，规范设备防风加固、复产验收、排水清淤等工作流程。

具体要求
5.1.1.6   所有设备可靠接地，线路穿管防护；

5.1.1.7   开机前对防护装置、急停装置、传送皮带、密封部件、冷却水路、润滑油位等逐项检查；

5.1.1.8   设备发生故障、物料卡堵时，应停机后方可检查、清理；
5.1.1.9   生产作业结束后，及时对设备进行冲洗、清理作业；
5.1.1.10   易卡堵胶料的制胶设备应配备专用长柄清堵、推料工具；
5.1.1.11   运行噪声超过规定限值的制胶设备宜配套降噪减振设施；
鼓励工厂采取以下措施对设备进行数字化升级：

l) 采用模块化设计，预留技术升级接口，以满足数字化改造和产能提升需求；
m) 接入信息化软件对产品工艺参数进行收集与分析；
n) 建立工艺标准知识库，实现工艺流程、工序内容、工艺资料等知识的实时调用。
质量管理
应建立并完善质量管理制度，鼓励建立、认证并实施质量管理体系。

严格执行GB/T 35819、NY/T 385、NY/T 734、NY/T 735、NY/T 924、NY/T 2185、NY/T 3009等相关技术规范，加强关键工序、工艺参数等过程控制。

应建立健全标准化作业程序管理制度，并满足以下要求：

o) 根据生产工艺特点及行业规范编制可执行的设备标准操作和工序作业标准操作程序文件；
p) 设备标准操作程序文件包含设备信息、岗位职责、作业环境、工具清单、防护要求、使用步骤、维护保养、常见故障、应急处理等；
q) 工序作业标准操作程序文件包含工序前置条件、作业步骤、操作要点、工序衔接要求、质量判定标准、物料管控规范、作业环境要求等；
r) 标准操作程序文件公示于对应生产岗位旁的醒目位置，确保操作人员能直观查阅、对照执行；
s) 设立生产监督管控岗位，定期对各岗位的标准作业执行情况进行巡查、抽查；
t) 建立标准作业岗前培训与常态化培训机制，操作人员经考核合格后方可上岗作业；
u) 建立标准化作业程序文件动态更新机制，当生产工艺升级、设备更新换代、行业标准及法规要求调整时，及时组织修订、评审、发布新版。
应建立产品质量检测制度，并满足以下要求：

v) 进厂原料根据质量检测结果进行分级分类管理；
w) 执行GB/T 8086、GB/T 3510、GB/T 3517、GB/T 8088、GB/T 4498.1和GB/T 8299等相关测定标准；
x) 必要时，扩展检验检测指标，包括但不限于门尼粘度、硫化特性、力学性能、磨耗性能、生热性能、老化性能、丙酮溶物含量等；
y) 定期校准检测仪器，确保准确性。
产品质量符合GB/T 8081、GB/T 8289、NY/T 229等相关要求。

工厂可制定技术标准，技术指标不得低于现行国家、行业和地方标准。

应建立健全不合格品处置管理制度，明确不合格品识别判定、标识隔离、分区存放、分类处置、处置记录留存、追溯管理、责任追溯等全流程管控要求。

安全管理
除严格执行NY/T 1404相关标准外，还应满足以下要求：
z) 建立、健全安全生产责任制，配备相应的安全防护设施、消防设备、安全管理人员和安全作业流程；
aa) 开展安全风险分级管控，对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素及重大风险源进行识别、评估及管控；
ab) 建立健全职业病防治责任制，针对高温、高噪音岗位优化轮班制度，配备降噪耳塞、降温设备等防护措施，并设置休息区；
ac) 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果；
ad) 在存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施醒目位置，设置警示标识和中文警示说明（见附录B.1），载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容；
ae) 为接触职业危害的劳动者提供个人防护装备（见附录B.2），并进行培训，督促、指导员工正确佩戴和使用；
af) 在可能发生有毒、有害工作场所设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。
工厂宜运用数字化技术优化安全管理，在干燥炉、压包机、离心机等关键设备和化学品仓库、废气处理塔、废水处理池等危险区域安装温湿度、压力、振动、流量、危险气体浓度等传感器，实时采集设备运行状态、环境参数及化学品泄漏数据，预警干燥车间温度超限、胶乳罐氨气泄漏等异常状态，提升事故预防的实时性和精准性。
环境管理
工厂应建立环境管理制度。
依据《海南省天然橡胶初加工污染防治可行技术指南（试行）》开展污染防治工作。
严格执行环保设施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”要求。
生产运行落实同步生产、同步治污、同步监测、同步建档的“四同时”管控管理要求，环保设施运行控制参数纳入生产操作规程。
建立污染物排放台账，开展自行监测和监控，保留原始监测和监控记录。
污染物排放和监测应满足DB46 / 710和排污许可证管理要求。
污染物排放口应按要求设置采样口和图形标志牌。
环境噪声排放应符合GB 12348等相关排放标准。
能耗管理
应建立健全能源管理制度，制定节能管控相关管理文件。
应每年开展单位产品能耗核算，能源核算范围、统计与计算方法按DB46/216执行。
能耗管理宜符合下列规定：
ag) 优化用能结构，提高清洁能源的使用比例；
ah) 改进生产工艺，降低产品综合能耗和主要产品单位能耗；
ai) 采用变频节能装备、新能源节能设备。
鼓励工厂采取以下措施进行优化：
aj) 建立能耗在线监测系统，识别关键用能设备和高能耗工序，持续实施节能改进；
ak) 充分利用地形高差实现胶乳自流输送、生产污水重力排放，减少泵送设备能耗；
al) 利用现有场地布设分布式光伏发电设备，建设应满足现行消防安全相关标准；
am) 对生产系统具备回收价值的余热、余压实施回收利用；
an) 因地制宜配套沼气收集、净化处理设施，设施建设、运行及排放应满足现行相关标准。
人员管理
建立员工培训制度。定期对员工进行培训，师资力量、设施配置、对象范围、频次及培训内容等按GB/T 35819执行。
制定员工持证上岗管理制度。设备操作人员和质量检验等关键岗位人员应定期考核上岗，特种作业人员（如电工、叉车驾驶员等）须取得相应资格证书方可上岗。
建立职业健康管理档案，防护用品按需发放并监督正确佩戴。
6   实施与改进
工厂是实施本文件的责任主体，在实施与改进过程中，应做好以下工作：
——建立覆盖全流程的自我约束机制，确保符合国家及行业管理要求；
——对新建、改扩建项目，应在选址、立项、环评、能评等前期环节开展检查，对照本文件要求进行合规性评估，留存审查记录备查；
——制定年度检查计划，定期对安全生产制度落实、环保设施运行、工艺设备合规性、产品质量管控、能耗控制等情况开展全要素检查；
——对自查或委托第三方检查发现的问题，及时制定整改方案，明确责任人、整改时限、技术措施等，形成书面报告并完成整改。
7   档案管理
建设档案

7.1.1.1   建筑档案管理应符合DA/T28、GB/T 50328相关规定，实行工程档案全生命周期同步管理。

7.1.1.2   推行电子档案管理的工厂，应与纸质档案同步归档管理，电子档案应满足真实性、完整性、可用性、安全性、可溯源要求。

7.1.1.3   厂区环保设施、危险化学品储存设施、污水处理系统、事故应急池、隔离绿化等专项工程资料应单独组卷。
7.1.1.4   环境影响评价、竣工环境保护验收文件应单独成册。项目竣工后应留存完整档案副本，满足后期运维、改造及核查需要。

管理档案

7.1.1.5   管理档案应完整收集下列资料，包括但不限于企业资质（营业执照、生产许可证、行业认证等）、设备与设施管理档案（设备名称、型号、采购日期、维保周期、维修保养记录等）、原料及初级产品进销存记录、生产过程记录（运行参数、工序记录、过程检验数据、设备故障等）、质量控制档案（生产批次、检验项目、检验结果、不合格品处置记录、客户投诉及整改记录等）、人员与培训档案、仓储物流记录、污染物排放监测记录等信息。

7.1.1.6   管理档案由固定人员保管，保存期限3年以上。

7.1.1.7   工厂宜配备信息化管理系统，建立完整生产经营电子数据台账。

附录A 
（资料性）
天然生胶/浓缩胶乳厂总平面分区示意图
附录B 总平面分区示意
天然橡胶/浓缩胶乳厂总平面分区可参考图A.1。设计宜符合下列要求：

——厂区场地宜采用东西向延展长方形布局；

——考虑污水处理设施占地需求，示意图参考容积率宜≥0.5，项目实际容积率以主管部门核定条件为准；

——天然生胶厂与浓缩胶乳厂主要区别为加工生产线设备，总图布置总体差异较小。
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图 A.1   总平面分区示意图

附录C 
（资料性）
工作场所职业危害警示与防护装备设置要求
A附录表号
B 附录图号
附录D 警示标识
工作场所职业病危害因素警示标识设置要求见表B.1。
表 B.1  工作场所职业病危害因素警示标识设置要求

	生产系统
	工艺/场所
	危险因素
	警示标识

	原料预处理车间
	调配
	中毒、窒息、腐蚀、灼伤
	当心腐蚀、当心中毒

	
	搅拌
	机械伤人、触电、其他伤害
	小心机械、当心触电

	
	凝固
	高处坠落、中毒窒息、火灾
	当心中毒、当心滑落、注意防火

	加工车间
	压薄、绉洗碾压、磋磨造粒、入料运输、切胶、离心
	机械伤人、触电
	当心机械、当心触电

	干燥车间
	干燥
	触电、机械伤人、灼烫
	当心机械、当心触电、注意高温

	仓储物流
	运输
	车辆伤人、物体打击
	小心车辆、当心坠落

	
	打包
	机械伤人、触电
	当心机械、当心触电

	环保车间
	污水处理区
	噪声、触电、中毒、窒息
	噪声有害、当心触电、当心中毒、当心有毒气体、注意通风

	辅助车间
	甲酸仓库、检验
	火灾、爆炸、中毒、灼伤
	注意防火、当心化学灼伤、当心中毒、当心有毒气体

	
	供配电、办公、检修
	触电、火灾
	当心触电、注意防火


附录E 防护装备
重点岗位个体防护装备配备见表B.2。
表 B.2  重点岗位个体防护装备配备表

	生产系统
	工艺/场所
	个人防护用品种类
	发放工种

	原料预处理

车间
	调配
	防护手套、防渗围裙、护目镜
	调配工

	
	搅拌
	安全帽、安全鞋、工作服
	搅拌工

	
	凝固
	安全帽、安全鞋、工作服、安全绳、防毒面具
	凝固工

	加工车间
	压薄、绉洗碾压、磋磨造粒、入料运输、切胶、离心
	安全帽、安全鞋、工作服、防尘口罩、防噪耳机
	压绉工、压薄工、磋磨工、送料工、切胶工、离心工

	干燥车间
	干燥
	安全帽、安全鞋、隔热服、防尘口罩
	干燥工

	仓储物流
	运输
	安全帽、安全鞋
	搬运工

	
	打包
	安全帽、安全鞋、防护手套
	打包工

	环保车间
	污水处理区
	安全帽、防护手套、气体报警仪、耳塞、防毒面具、绝缘鞋、呼吸机
	有限空间作业工

	辅助车间
	甲酸仓库、检验
	工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜
	仓库管理员、检验员

	
	供配电、办公、检修
	安全帽、绝缘鞋、绝缘手套
	电工、维修工
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