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一、工作简况
（1） 标准名称
天然橡胶初加工厂建设与管理规范
（2） 任务来源
依据海南省市场监督管理局《关于下达海南省2025年第三批地方标准制修订项目计划的通知》（琼市监函〔2025〕783号）立项，项目计划号为2025—Z054。据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省支持天然橡胶初加工行业绿色转型发展实施方案的通知》（琼府办函〔2024〕72号）工作部署，海南省农业农村厅牵头组织天然橡胶收胶点建设规范、初加工行业规范编制，并委托中国热带农业科学院橡胶研究所承担编制工作。结合海南省市场监督管理局立项通知相关要求，本标准名称调整拟定为《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》。
（3） 起草单位
中国热带农业科学院橡胶研究所。
（4） 单位地址
海南省海口市龙华区学院路4号
（5） 参与起草单位
海南省农垦设计院有限公司、海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司。
（6） 标准起草人
标准起草小组共9人，主要进行天然橡胶初加工厂的建设、生产、管理资料收集、分析以及标准的编写等工作，具体人员信息及分工见表1。
表1 标准起草人信息及分工
	序号
	姓  名
	单  位
	职务/职位
	任务分工
	联系方式
	签名

	1
	伍  薇
	中国热带农业科学院橡胶研究所
	副研究员
	标准起草
	18789605626
	

	2
	刘锐金
	中国热带农业科学院橡胶研究所
	研究员
	项目总协调
	13648673677
	

	3
	何长辉
	中国热带农业科学院橡胶研究所
	副研究员
	原料管理
	18289845467
	

	4
	郑  勇
	中国热带农业科学院橡胶研究所
	副研究员
	设备管理
	13763005926
	

	5
	卢学波
	海南省农垦设计院有限公司
	研究员
	建设规范
	13976689266
	

	6
	杨  琳
	中国热带农业科学院橡胶研究所
	助理研究员
	数据分析
	13648661018
	

	7
	丁爱武
	海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司
	副研究员
	数字化管理
	18889964119
	

	8
	黄红海
	中国热带农业科学院橡胶研究所
	副研究员
	生产管理
	15595833208
	

	9
	莫业勇
	中国热带农业科学院橡胶研究所
	研究员
	组织调研
	13976587766
	


二、制定标准的目的和意义
天然橡胶初加工行业是衔接天然橡胶种植端和制品端的关键环节，对产业链质量控制和价值提升具有关键作用。海南自由贸易港承担着国家重大战略服务保障区的重要功能定位和国家生态文明试验区的最高生态建设定位。海南省是我国天然橡胶两大主产区之一，也是国内浓缩胶乳最大生产基地，是国家天然橡胶战略资源的核心保障区，长期承担着保障国家天然橡胶战略资源安全、发展热带特色高效农业、夯实自贸港实体经济基础的重要任务。推进海南省天然橡胶初加工行业规范化、绿色化、安全化发展，不仅是推动地方特色产业转型升级、助力区域经济提质增效的重要抓手，更是海南立足国家战略定位、服务国家战略资源安全、践行生态文明建设要求的必然举措，具有鲜明的地域特色和重要的战略意义。
海南属于热带季风海洋性气候，台风、暴雨、洪涝等极端气象灾害多发频发，特殊的气候地理条件对天然橡胶初加工厂建设、场地排水、结构抗风、设备防护、原料储存、生产运行及灾后复产等提出特殊要求。省内部分天然橡胶初加工厂建设年代久、基础设施配套弱、装备设施老旧，建设改造未能充分适配海南高温高湿、多台风、易内涝的地域环境，厂区防洪排洪、防风减灾、物料防护、应急处理等体系不完善。极端天气工况下，易出现厂房设备受损、胶料霉变、生产中断、污水积存外溢等风险，对区域产业的发展以及生态安全造成不利影响。
当前，海南省天然橡胶初加工行业面临生产环节污染问题时有发生、传统加工设施设备陈旧、产品结构单一、生产管理较为粗放、质量管理体系不够健全、产品一致性与下游行业要求尚有差距、能耗偏高以及防灾减灾与应急管理不规范等多重挑战。部分工厂废水、废气、固废治理精细化程度不足，运行管理不规范，难以满足国家生态文明试验区严苛的生态环境保护与绿色发展要求。同时，现有通用行业标准未充分考虑海南台风洪涝防灾需求、热带高湿高温生产环境及自贸港产业高质量发展定位，缺少针对性、本土化的建设与管理规范，企业建设水平参差不齐、防灾抗灾能力薄弱、环境风险隐患突出、质量稳定性不足。上述短板制约了天然橡胶产业向绿色化、高端化、标准化转型升级。
为有效破解上述瓶颈、立足海南特色禀赋补齐产业短板，海南省委省政府聚焦天然橡胶产业高质量发展，将其列入重点调研和重点推进产业，持续深化主题教育成果，相继出台《海南省人民政府办公厅关于印发海南省天然橡胶产业高质量发展行动方案的通知》（琼府办〔2023〕25号）、《海南省人民政府办公厅关于印发海南省支持天然橡胶初加工行业绿色转型发展实施方案的通知》（琼府办函〔2024〕72号）等政策文件，明确以绿色转型为主线，推动产业提质增效。在此背景下，编制实施《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》具有战略必要性、地域针对性和行业实用性。本标准立足海南实际，从厂区规划建设、防风防洪抗灾设计、生产加工管控、质量管理体系、生态环保治理、能耗节能控制、设备运维管理、应急管理体系、持续改进机制等方面构建系统性、本土化、可落地的建设与管理标准体系，旨在为产业高质量发展提供制度保障。
三、编制过程
（一）标准起草过程
1. 建立编制起草小组
2025年12月10日，海南省市场监管局发布《关于下达海南省2025年第三批地方标准制修订项目计划的通知》，中国热带农业科学院橡胶研究所牵头推动标准编制筹备工作，联合行业专业技术单位、资深专家正式组建《海南省初加工厂建设与管理规范》编制起草小组。
标准编制小组成员有伍薇、刘锐金、何长辉、郑勇、卢学波、杨琳、丁爱武、黄红海、莫业勇。小组召开专项工作会议，讨论并明确了标准编制的总体目标、工作任务、人员分工和工作计划，全面启动标准的调研、起草、论证等各项标准工作。
本标准由中国热带农业科学院橡胶研究所牵头，参与单位为海南省农垦设计院有限公司、海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中心有限公司。
2. 收集国内外相关标准及文献
编制小组深入学习《海南省人民政府办公厅关于印发海南省支持天然橡胶初加工行业绿色转型发展实施方案的通知》《海南省人民政府办公厅关于印发海南省天然橡胶产业高质量发展行动方案的通知》以及《海南省地方标准管理办法》等有关文件；通过各种途径收集整理国内外天然橡胶初加工领域的发展状况，以及相关方针政策、法律法规、标准、相关实践经验、存在问题与解决办法、最新科研成果和专利等资料。
3. 前期工作积累和调研
工作组长期关注天然橡胶初加工行业发展，曾发表《国产天然橡胶的质量信号机制：一个分析框架》（热带农业科学，2022，第42卷第10期：103-108.）等论文。2024年工作组成立2个专项调研小组，历时10天完成全省42家在产初加工厂全面摸底调查，系统收集行业发展现状、存在问题和工厂核心诉求，形成《海南省天然橡胶初加工行业绿色转型研究报告》以及工厂基本情况、投资计划表、主要诉求以及设备更新换代需求表等系列台账，为标准编制做好前期调研。
标准立项后，工作组全面开展调研工作，先后分批次赴澄迈、琼海、屯昌、五指山、乐东、儋州、白沙等7个重点市县，走访初加工设备生产企业、初加工厂、行业主管部门、收胶站点等相关主体，重点考察厂区规划、管理模式、质量追溯、环保设施投入以及无组织气体治理技术，总结先进技术和经验；深度调研初加工设备技术瓶颈、技改难点及先进工艺流程；了解进口胶料与国内生产线的适配情况、企业绿色生产的主要措施、能耗排放标准以及出厂检测流程和指标等，为推动初加工行业技术改造和管理规范做好可行性评估。2026年4月重点针对海南省天然橡胶初加工管理较为规范的工厂进行重点回访，梳理先进做法和经验；6月赴云南西双版纳州田野制胶厂、曼列胶厂和顺达橡胶实业有限公司、泰国东方控股集团等初加工厂进行调研，了解天然橡胶第一大产区初加工厂标准化建设情况；7月还调研了马来西亚李氏橡胶集团、琼胶科技等工厂。
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图1  初加工厂调研照片
4. 起草
2026年5月-6月，工作组系统梳理和总结了天然橡胶初加工行业的关键问题，深入学习了相关法律法规及有关文件，广泛查阅、收集了国内外相关文献资料，在此基础上，编制形成了《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》（工作组讨论稿）。而后起草组成员多次修改和完善标准讨论稿，2026年6月形成了《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》（征求意见稿）。
（二）征求意见情况
1. 会议征集意见
2026年6月9日，中国热带农业科学院橡胶研究所组织专家在海口所区（学院路4号）召开了《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》地方标准征求意见会，专家来自中国热带作物协会、海南省规划设计院、海南大学、中国热带农业科学院加工所、中国热带农业科学院测试中心等单位（图2）。专家们听取起草组汇报了制标过程、关键技术内容确定等，对标准文本和编制说明内容等提出了详细的修改意见和建议共23条，均已采纳，详见附件1。
[image: 1805802fe60f7599aabe3c6f80c1824]
图2  会议现场
2. 发函征求意见
2026年7月，起草小组将《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》征求意见稿发给海南大学、海南省建设项目规划设计研究院、海南省农机鉴定推广站、中国热带农业科学院农业机械研究所、中国热带农业科学院分析测试中心、白沙农业产业中心、白沙天然橡胶协会等相关单位以及海南橡胶集团及下属分公司、海南象元实业有限公司、海南合盛橡胶科技有限公司、海南省琼胶科技有限责任公司等橡胶产业相关主体和个人征求意见。截止2026年7月30日，共收到20家单位及专家72条建议，其中56条采纳，7条部分采纳，9条未采纳，采纳情况及理由说明详见附件2。
3. 网上征求意见
进入网上征求再填写。
4. 审查阶段
进入审查阶段再填写。
5. 报批情况
进入报批阶段再填写。
四、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系
（一）制定标准的原则
在标准编写过程中，工作组遵循“科学性、协调性、适用性、规范性”的原则。
1. 科学性。本标准的编制是在对全省42家初加工厂进行实地调查的基础上，结合中国热带农业科学院橡胶研究所等单位多年来在天然橡胶初加工领域的前期研究基础和实践经验，参考相关国家标准、行业标准和地方标准，确定本标准条款、技术参数等内容。
2. 协调性。本标准内容符合国家法律、法规，与现行相关标准相协调。
3. 适用性。本标准内容以天然橡胶初加工行业绿色转型为目标，以配套协调、科学合理、易于操作、经济适用为原则，形成管理规范，可操作性强，便于实施。
4. 规范性。本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）、《标准编写规则 第5部分：规范标准》（GB/T 20001.5—2017）和《海南省地方标准管理办法》进行起草，文本格式规范。
（二）制定标准的依据
根据《中华人民共和国标准化法》《海南省地方标准管理办法》等有关法律、法规和管理办法，严格按《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）、《标准编写规则 第5部分：规范标准》（GB/T 20001.5—2017）进行编写。在结合查阅资料及调研数据的基础上，编制本标准。
（三）与现行法律法规、标准的关系
本标准是在《中华人民共和国标准化法》《海南省地方标准管理办法》等有关法律法规以及《天然橡胶生产良好操作规范》（GB/T 35819—2018）、《天然橡胶初加工企业安全技术规范》（NY/T 1404—2021）、《天然橡胶单位产品能源消耗限额》（DB46/216—2011）、《天然橡胶初加工行业污染物排放标准》（DB46/710—2025）等的基础上，结合海南省天然橡胶初加工行业生产的实际情况，围绕行业标准化建设和绿色转型制定管理规范，具有很强可操作性。
五、主要条款的说明，包括条款编制依据、主要技术指标、参数、试验验证的论述
（一）主要条款
本标准编制工作组对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行充分调研与探讨。经研究，标准的主体内容确定为《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》建设要求、管理要求、实施与改进和建设与管理档案。
（二）主要技术指标、参数
1. 术语和定义
GB/T 14795对天然橡胶相关术语的界定适用本标准，同时结合海南省天然橡胶初加工产业实际发展趋势，对相关术语定义进行补充修订。根据调研，海南省42家天然橡胶初加工厂中，已布局约十余条干搅生产线。随着海南自贸港加工增值30%政策红利持续释放，区域内天然橡胶干搅加工产能将持续扩容，生产线数量也有增长趋势。同时，相较于传统水洗法加工工艺，干搅加工工艺在能耗控制、清洁生产等方面具有显著优势，是海南省天然橡胶初加工的转型方向之一。为适配产业工艺升级与生产实际需求，本标准对天然橡胶初加工、天然生胶的定义进行修订。
（1）DB46/710—2025中关于天然橡胶初加工的界定为“天然橡胶初加工是把新鲜胶乳、凝胶制成橡胶初加工产品的过程（初步加工但未深度化学或物理改性的橡胶产品，主要包括天然生胶、浓缩天然胶乳两类），”在此基础上，新增“也包括把不同类型天然生胶加工成新的初加工产品的过程。”完善初加工工艺的涵盖范围。
（2）以GB/T 14795—2023中天然生胶的定义为依据，补充新增“也包括以性能不同的前述块状橡胶或胶片，按照一定比例进行干搅混合再加工的块状橡胶或胶片。”匹配干搅混合加工的新型产品形态，实现术语定义与产业新工艺、新产品精准适配。
（3）本标准以天然橡胶初加工厂为规范对象，故定义天然橡胶初加工厂为从事天然橡胶初加工生产的工厂。
2. 建设要求
（1）工厂选址要求
本条规定天然橡胶初加工厂选址相关要求。天然橡胶初加工生产过程存在异味、废气等污染物排放风险，因此要求厂址布置在城镇、居住区及相邻企业全年最小频率风向的上风侧，并严格执行卫生安全防护距离相关规定，最大限度降低生产活动对周边人居环境、相邻生产经营主体的环境影响，主要参考《工业企业总平面设计规范》（GB50187—2012）等相关标准。
原料保障直接决定加工厂运营效益与生产连续性，鲜胶乳易变质、不宜长途长时间运输，故明确原料供应半径、单程运输时长控制指标；同时设定区域本地原料供给规模底线，保障工厂基础产能供给，并统筹考虑进口原料仓储、转运条件，兼顾国内鲜胶乳与进口原料协同生产需求。明确提出“选择原料集中区域，供应半径以120km内为宜，鲜胶乳单程运输时长宜控制在3h以内，且区域原料总供应量宜为工厂设计加工能力的60%，同时兼顾进口原料储运配套的便利性”，主要根据《天然橡胶生产良好操作规范》（GB/T 35819—2018）中“厂址应位于加工服务区域中心地带，能从该服务区域内获得其设计加工能力的60%以上（含）的原料”要求以及“用于生产浓缩胶乳的鲜胶乳，应在收集后3h内送到收胶站或加工厂”的要求，结合调研结果以及海南省交通路网规划而得，旨在解决工厂因原料不足导致的产能闲置问题和鲜胶乳长距离运输易变质问题。
结合海南地域气候与地理特征，选址优先选择地形平缓、地质条件稳定区域，规避滑坡、内涝地质气象灾害风险，充分考量台风灾害影响；同时对对外交通、水电气基础设施配套提出要求，保障工厂稳定连续生产。立足产业长期发展视角，选址阶段统筹规划远期发展空间，预留改扩建建设用地，满足企业后续产能提升、工艺升级等可持续发展需要。
（2）建设规模
为推动海南省初加工产业规模化整合，标准中提出“新建或改扩建工厂年产能（折干胶）以15000t以上为宜，建设规模与加工能力匹配，特种胶乳、特种橡胶生产项目产能不作限制性要求。”，主要依据来自于海南省政府政策导向以及初加工行业现状。结合《关于印发海南省支持天然橡胶初加工产业绿色转型发展的若干措施的通知》（琼农字〔2025〕76号）明确提出“支持年产能在1.5万吨及以上规模的以天然胶乳为原料的天然橡胶初加工项目（科技研发试验类和特种浓缩胶乳、特种固体生胶生产项目产能不受限制）采用先进的加工工艺，开展设备更新改造、自动化升级改造，支持申报中央预算内投资、设备更新改造补贴等资金。”《海南省人民政府办公厅关于印发海南省支持天然橡胶初加工行业绿色转型发展实施方案的通知》（琼府办函〔2024〕72号）明确提出“支持现有初加工企业进行区域兼并整合，培育不超过20家规模化绿色初加工企业，总产能55万吨左右”，按此测算单个工厂平均产能需达2万吨以上。根据2024年8月海南省初加工产能调查数据显示，全省有24家初加工厂综合产能可达2万吨以上，该指标设计科学合理。
（3）总体布局
本条分为总平面布置通用要求与功能分区专项布置要求，结合天然橡胶初加工生产物料特性、产污特征、海南气候环境特点，规范厂区总体布局原则。
总平面布置以生产工艺流程为主线，实现功能分区集约布置，节约建设用地；厂区人行、货运出入口分离，道路分道布设，减少人流、物流交叉干扰，提升厂区通行安全。生产区与生活办公区设置绿化隔离带，降低粉尘、异味对办公生活区域影响。
分区布局要求上，原料区临近生产车间布置，缩短鲜胶乳、天然生胶原料输送距离，降低物料输送能耗；生产车间预留设备操作、检修空间，满足长期运维需求。仓储、装卸场地规模匹配生产周转规模，成品橡胶贮存条件执行《天然生胶和合成生胶贮存指南》（GB/T 19188—2003）相关规定；装卸区域配套防雨设施，适配海南台风多雨气候，保障原料与产品品质。
依据工业企业总图布置通用原则，治污设施、锅炉房等产生废气、异味的设施布置在厂区全年最小频率风向的上风侧；办公生活区、质检区布置在全年最小频率风向下风侧，减少氨挥发、粉尘、恶臭对人员作业环境及样品检测条件的干扰。总变（配）电所靠近用电负荷中心，降低输电损耗；维修区邻近生产车间，便于设备快速检修。氨水、甲酸属于腐蚀性危险化学品，药剂库远离明火、热源，不相容化学品分开存放，防范化学品混存引发安全风险。以上分区的要求主要参考《工业企业总平面设计规范》（GB 50187—2012）、《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）、《橡胶工厂职业安全卫生设计标准》（GB/T 50643—2018）等现行相关标准规定。
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图2  总平面分区示意图
（4）公用工程
本条针对厂区公用工程建设作出规范性要求，主要涵盖给水、排水、供配电、照明采光、消防设施等系统的建设、设计与配置相关内容。给水设施与建设符合《室外给水设计标准》（GB 50013—2018）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015—2019）设计要求，生产中水回用同步按照《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923—2024）标准规范执行，保障厂区用水合规、循环利用有序。排水系统整体设计符合《室外排水设计标准》（GB 50014—2021）的要求，生产废水、生活排水、雨水管网应分流；排水管线采用暗管敷设，并配套设置除臭抑味设施，有效控制异味扩散；若因生产工艺需求需设置明沟、明槽的，宜配套可移动式封堵挡板，提升排水系统密闭性与规范性。供配电系统按照厂区实地用电负荷配置安全、适配的供电设备，整体设计、施工安装符合国家现行电气设计、电气安装等相关规范，生产车间设置独立的配电间，确保生产用电安全、稳定、可控。厂区建筑照明、采光系统设计建设符合《建筑采光设计标准》（GB 50033—2013）和《建筑照明设计标准》（GB 50034—2024）的有关规定，倡导充分利用自然光采光，兼顾照明采光舒适度与节能性；厂区整体消防设计、设施配置及布局符合《建筑防火通用规范》（GB 55037—2022）的规定。
（5）主体建筑
本条结合海南省高温高湿、多雨积涝、高盐雾腐蚀、多台风、强降雨洪水等典型地域自然气候特征，依据国家现行规范、海南省专项设计指引，针对橡胶初加工厂区建筑使用场景针对性制定属地化、适配性建筑设计与施工要求，重点强化建筑防风、防洪、防渗、防腐、防水、防潮积通风抗灾能力，契合海南特殊工况环境下的厂区建筑安全运行需求。
针对海南台风、洪水等地域特点，明确厂区防洪、建筑抗风专项设计标准。严格依据《防洪标准》（GB 50201—2014）、《建筑结构荷载规范》（GB 50009—2012），参考《海南省房屋建筑工程提升防风防洪能力设计指引（试行）》属地专项要求，结合海南海陆域气象、水文特征，提出“厂区场地标高设计位于重现期50年一遇的洪水水位之上”，以及“建筑风荷载设计满足重现期50年（沿海地区100年）一遇基础风速对应的风载荷作用要求”，适配海南强台风侵袭工况。其中，依据《防洪标准》（GB 50201—2024）规范，中型工矿企业防护等级为Ⅲ级、防洪标准重现期为20年～50年，本标准结合海南极端水文气象条件，进一步提高厂区防洪设防阈值，强化属地防灾适配性。
结合海南高湿、高盐雾、强腐蚀的地域环境特点，优化厂区房屋结构及围护体系设计要求。钢结构厂房檩条、连接件、屋面、外墙材料应选用耐腐蚀、耐高盐雾材质，结构强度应满足当地抗风压设计要求。建筑外门窗宜选用耐腐蚀成品门窗，车间外窗应配防风锁闭装置，抵御台风强风撕扯、雨水倒灌渗漏风险。设备机房应采取防淹措施，设置防洪闸、可拆卸挡水板、应急抽水泵等防洪应急设施，防止汛期雨水倒灌损毁核心设备。
适配海南多雨、暴雨集中、短时降雨量极大的气候特征，完善厂区屋面排水及防水密封体系。厂区屋面设置完整雨水收集系统，屋面坡度满足快速排水，配套雨水溢流、截污设施，保障暴雨天气下雨水快速疏排、无积水滞留；对外墙、屋面加强密封防水，防止台风暴雨渗漏。
结合浓缩胶乳厂、天然生胶厂差异化生产工艺特点，兼顾海南特色自然环境条件，分别制定两类厂区专属建筑设计、构造及场地布设要求。浓缩胶乳厂区建筑要求：a)原料堆放区域地坪采用耐酸碱、抗腐蚀、防渗专用建筑材料，配套防雨遮阳棚，适配海南常年高温暴晒、多雨淋溶的环境，避免原料受气候影响变质、酸碱污水下渗污染场地；b)储罐区域设置闭合式环形防渗围堰，分区布设密闭导排沟渠，实现雨污分流，防止海南暴雨天气引发的雨污混流、超标外排问题；c)离心机工段建筑空间宜满足密闭集气罩安装条件，采用氨保鲜工艺的生产车间宜预留氨气负压回收装置安装空间，适配海南高温高湿环境下气体易挥发、扩散的特点，严控废气无组织排放；d)胶清处理车间地面、墙面、排水沟全部采用耐酸碱、抗腐蚀、防渗混凝土材质，车间生产污水接入密闭收集管网，防范海南多雨潮湿环境下污水渗漏、场地腐蚀及次生污染。
天然生胶厂区建筑要求，a)原料堆放区采用耐磨、防滑、硬化混凝土地坪，适配海南多雨潮湿场地易积水、泥泞的特点；堆放区域宜采用防雨、防晒、遮盖、喷淋等措施；b)场地空间、承载能力、隔离设施、标识体系满足天然橡胶原料分区、分类、分批次存放管理要求，适配海南高温高湿环境下原料防潮、防霉、防变质存储需求；c)生产车间采用半敞开式防雨棚构造，檐口设置防飘雨结构；d）生产工段宜合理划分功能区域，采取相应分隔措施，水洗池结合场地自然高差自流布设，适配海南多雨易积水特点，提升排水效率；e)中控操作机房独立分区布置，设置直通室外的专用安全疏散出口，保障人员安全疏散；f)成品仓库地面做强化防潮、防渗处理，适配海南全年高湿的地域环境，防止成品受潮变质；仓库实行分区规范堆码，预留足额消防通道，按照《天然生胶 技术分级橡胶（TSR） 包装、标志、贮存和运输》（GB/T 8082—2018）标准规范标识存放；g)凝固加酸、氨挥发等作业岗位，建筑应预留应急冲淋、洗眼装置安装点位，并配套给排水接口与排水收集条件，适配厂区生产工况，保障作业安全。
[bookmark: _Toc5178]（6）工艺与设备配置
本条款主要对生产工艺选型、生产设备配置及加工技术合规性提出规范性要求，旨在引导工厂采用先进、安全、绿色、高效的生产模式，规范生产装备配置标准，保障生产过程合规、稳定、低碳、环保运行。
在生产工艺选型方面，明确工厂应优先选用生产效率高、安全性能优、能耗水平低、生产噪声小、环保达标且资源综合利用效率高的生产工艺，从源头把控生产安全、能耗指标、环保水平与资源利用效率，助力工厂实现安全生产与绿色低碳生产的有机统一，契合行业绿色发展、安全生产的总体要求。
在设备配置方面，要求工厂结合自身实际加工品类、设计处理能力，科学配套适配的全套生产装备体系，涵盖核心加工装备、辅助加工设备、装卸转运设备、成品打包设备以及检验检测设施设备等，确保设备配置与生产规模、加工工艺相匹配，保障生产各工序衔接顺畅、作业规范，同时满足产品质量检验、生产作业全流程管控需求。
在加工技术合规性方面，明确不同品类产品的加工技术、工艺流程、操作规范等，均需严格对应执行现行有效的国家标准及行业专项标准要求，统一各品类加工技术准则，规范生产加工行为，保障产品生产质量稳定、工艺操作合规，确保整体生产过程符合行业规范化、标准化生产要求。
3. 管理要求
针对调研中发现的工人操作不规范、安全生产意识不强、产品一致性差以及环保、能耗压力大等问题，提出了构建“4+2”管理体系，即质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、能源管理制度和设备管理制度与员工管理制度。
（1）设备管理。本章结合海南省台风、暴雨、高湿、高盐雾等特殊自然环境及橡胶加工生产工况特点，依据行业相关规范，明确厂区生产设备的准入管控、日常运维、安全操作、应急防护及数字化升级等关键技术与管理指标，建立适配海南极端天气、腐蚀环境的全周期设备管理体系，保障设备长期安全、稳定、高效运行。提出设备管理要符合《天然橡胶初加工机械产品质量分等》（NY/T 408—2000）、《天然橡胶初加工机械通用技术条件》（NY/T 409—2013）等相关要求，按设备使用说明书进行安装、调试与操作。重点提出实行设备“一机一档、统一编号”标准化管理制度，对全厂所有生产及辅助设备进行唯一编号备案，建立完整、可追溯的设备专项档案。档案应完整收录设备入厂核验资料、安装施工图纸、调试记录、日常维修保养台账、配件更换记录、年度检测校验报告、设备报废审批资料等全生命周期信息，确保设备运维履历完整、有据可查，适配标准化、规范化厂区管理要求。同时提出建立设备定期校验、常态化维护保养专项制度，结合海南高湿易锈蚀、多台风暴雨的环境特点，针对性明确各类设备的检查周期、保养标准、作业流程及资料归档要求，重点强化金属设备、电气设备、传动设备的防腐、防潮、紧固养护，有效降低环境因素引发的设备故障，保障设备运行稳定性。针对海南台风、暴雨、洪涝多发的地域特征，专项制定设备极端天气应急预案，明确设备防风加固、防雨遮挡、断电防护、场地排水清淤、灾后设备检修、复产安全验收等标准化工作流程，规范极端天气前后设备防护、隐患排查、故障处置及复工核验全流程，防范台风暴雨天气造成设备损毁、安全事故及生产停滞问题。
对天然橡胶初加工设备安全操作、日常维护及数字化升级提出具体要求。天然橡胶初加工设备多存在传动部件、物料输送结构，作业过程易出现物料卡堵、机械伤害风险，同时生产环境湿度较高，电气安全隐患突出。因此要求全部设备可靠接地、电气线路穿管防护，防范触电事故。明确设备开机前开展防护装置、急停机构、输送系统、密封、冷却、润滑系统逐项巡检，从源头消除设备带病运行问题。针对物料卡堵等常见工况，规定故障处置、清理作业必须执行停机操作，杜绝不停机检修引发的安全事故；要求生产结束后及时冲洗清理设备，防止胶料凝固粘连，保障设备工况稳定。制胶工序胶料极易积聚卡滞，要求相关设备配备专用长柄清堵、推料工具，避免人员肢体直接接触运转部件。针对设备运行噪声问题，提出噪声超标设备宜增设减振降噪装置，改善作业环境，保障从业人员职业健康。
为顺应天然橡胶产业智能化发展方向，设置引导性条款鼓励设备数字化升级：一是设备采用模块化设计并预留升级接口，便于后续改造扩容；二是对接信息化系统采集、分析工艺运行参数；三是搭建工艺标准知识库，实现工艺资料快速调取。通过上述举措推动生产由传统经验化管理向数据化、标准化管控转变，助力工厂提质增效。
（2）质量管理。本条围绕天然橡胶初加工厂生产全过程质量管控，从质量体系建设、生产过程管控、标准化作业管理、产品质量检测、企业标准管控及不合格品处置等维度制定系统性要求，旨在规范工厂生产经营质量管理行为，统一生产作业与质量判定依据，全面提升天然橡胶初加工产品质量稳定性与标准化水平。
为夯实工厂质量管理基础，条款明确要求企业建立并完善内部质量管理制度，同时鼓励企业建立并实施规范化质量管理体系，通过制度化、体系化管理模式，规避生产质量风险，实现质量管控常态化、规范化。生产过程质量把控是产品质量的核心关键，为统一生产工艺管控依据，本条明确要求生产全过程严格执行现行国家、行业相关技术规范，具体包括：《天然橡胶生产良好操作规范》（GB/T 35819-2018）、《天然生胶 技术分级橡胶（TSR） 浅色胶生产技术规程》（NY/T 385-2019）、《天然生胶 通用标准橡胶生产工艺规程》（NY/T 734-2003）、《天然生胶 子午线轮胎橡胶加工技术规程》（NY/T 735-2025）、《浓缩天然胶乳 氨保存离心胶乳加工技术规程》（NY/T 924-2021）、《天然生胶 胶清橡胶加工技术规程》（NY/T 2185-2012）、《天然生胶 航空轮胎橡胶加工技术规程》（NY/T 3009-2016），通过强化关键工序、核心工艺参数的动态过程管控，从生产源头保障产品质量。
标准化作业是规范生产操作、减少人为质量偏差的重要手段，因此条款要求企业建立健全标准化作业程序管理制度，并明确细化各项管控要求。一是结合生产工艺特性与行业规范编制可落地、可执行的设备及工序作业标准程序文件，杜绝操作随意性；二是明确两类程序文件的核心编制内容，设备操作程序涵盖设备基础信息、岗位职责、作业环境、工具配置、安全防护、操作流程、维保规范、故障排查及应急处置等全维度内容，工序作业程序包含作业前置条件、操作步骤、核心要点、工序衔接、质量判定、物料管控、环境管控等关键内容，确保作业有据可依；三是要求程序文件在生产岗位醒目位置公示，方便操作人员随时查阅、对照执行；四是设置专职监督岗位，通过定期巡查、随机抽查的方式，督导各岗位严格落实标准化作业要求；五是建立岗前考核和常态化培训机制，严把人员操作资质关，保障操作人员专业能力达标；六是建立文件动态更新机制，结合工艺升级、设备更新、法规及标准更新情况，及时修订评审作业文件，确保标准作业程序的时效性、适用性和合规性。
产品质量检测是把控成品、半成品质量的关键环节，本条针对性建立全流程产品质量检测制度。在检测依据方面，严格执行现行国家检测标准，具体包括：《天然生胶 杂质含量的测定》（GB/T 8086-2019）、《未硫化橡胶 塑性的测定 快速塑性计法》（GB/T 3510-2023）、《天然生胶 塑性保持率（PRI）的测定》（GB/T 3517-2022）、《天然生胶和天然胶乳 氮含量的测定》（GB/T 8088-2025）、《橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法》（GB/T 4498.1-2025）、《浓缩天然胶乳 干胶含量的测定》（GB/T 8299-2008）。企业根据生产及市场需求，可拓展门尼粘度、硫化特性、力学性能、磨耗性能、生热性能、老化性能、丙酮溶物含量等关键指标检测，为用户企业提供更多参考。在原料管控上，实行进厂原料分级分类检测管理，从源头把控原料品质；在检测设备管控上，明确仪器定期校准要求，保障检测数据精准可靠。
为统一成品质量准入标准，明确工厂生产的天然橡胶产品质量需符合《天然生胶 技术分级橡胶（TSR）规格导则》（GB/T 8081-2018）、《浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格》（GB/T 8289-2023）、《天然生胶 胶清橡胶》（NY/T 229-2009）等国家、行业标准要求。同时鼓励企业制定严于现行国标、行标、地方标准的企业技术标准，引导企业提质升级，提升产品市场竞争力。
为完善质量闭环管控体系，本条要求企业建立健全不合格品全流程处置管理制度，明确不合格品识别判定、标识隔离、分区存放、分类处置、记录留存、质量追溯、责任追溯等管控要求，实现不合格产品全流程可控、可查、可追溯，有效杜绝不合格产品流入市场，持续规范生产质量管理体系，保障产品质量稳定。
（3）安全管理。安全生产是天然橡胶初加工行业稳健运营的基石。调查发现，初加工厂安全事故时有发生、员工工作环境相对较差、数字化手段在事故预防中的应用较少等问题。本标准在参考《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》和《天然橡胶初加工企业安全技术规范》（NY/T 1404—2021）等相关法律法规以及行业标准的基础上，根据初加工行业的现实情况，着重从职业健康和数字化管理安全预警的角度做了相关要求，明确开展安全风险分级管控，对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素及重大风险源进行识别、评估及管控；建立健全职业病防治责任制，对可能存在的职业危害进行警示，配备相应防护工具，制定应急预案。同时鼓励工厂运用数字化感应技术提前监测风险。
表2  工作场所职业病危害因素警示标识设置要求
	生产系统
	工艺/场所
	危险因素
	警示标识

	原料预处理车间
	调配
	中毒、窒息、腐蚀、灼伤
	当心腐蚀、当心中毒

	
	搅拌
	机械伤人、触电、其他伤害
	小心机械、当心触电

	
	凝固
	高处坠落、中毒窒息、火灾
	当心中毒、当心滑落、注意防火

	加工车间
	压薄、绉洗碾压、磋磨造粒、入料运输、切胶、干搅、离心
	机械伤人、触电
	当心机械、当心触电

	干燥车间
	干燥
	触电、机械伤人、灼烫
	当心机械、当心触电、注意高温

	仓储物流
	运输
	车辆伤人、物体打击
	小心车辆、当心坠落

	
	打包
	机械伤人、触电
	当心机械、当心触电

	环保车间
	污水处理区
	噪声、触电、中毒、窒息
	噪声有害、当心触电、当心中毒、当心有毒气体、注意通风

	辅助车间
	甲酸仓库、检验
	火灾、爆炸、中毒、灼伤
	注意防火、当心化学灼伤、当心中毒、当心有毒气体

	
	供配电、办公、检修
	触电、火灾
	当心触电、注意防火



表3  重点岗位个体防护装备配备表
	生产系统
	工艺/场所
	个人防护用品种类
	发放工种

	原料处理车间
	调配
	防护手套、防渗围裙、护目镜
	调配工

	
	搅拌
	安全帽、安全鞋、工作服
	搅拌工

	
	凝固
	安全帽、安全鞋、工作服、安全绳、防毒面具
	凝固工

	加工车间
	压薄、绉洗碾压、磋磨造粒、入料运输、切胶、干搅、离心
	安全帽、安全鞋、工作服、防尘口罩、防噪耳机
	压绉工、压薄工、磋磨工、送料工、切胶工、离心工

	干燥车间
	干燥
	安全帽、安全鞋、隔热服、防尘口罩
	干燥工

	仓储物流
	运输
	安全帽、安全鞋
	搬运工

	
	打包
	安全帽、安全鞋、防护手套
	打包工

	环保车间
	污水处理区
	安全帽、防护手套、气体报警仪、耳塞、防毒面具、绝缘鞋、呼吸机
	有限空间作业工

	辅助车间
	甲酸仓库、检验
	工作服、防护手套、防毒面具、防护眼镜
	仓库管理员、检验员

	
	供配电、办公、检修
	安全帽、绝缘鞋、绝缘手套
	电工、维修工



（4）环境管理。目前天然橡胶初加工行业生态环境污染隐患突出，已成为制约橡胶产业绿色转型、持续健康发展的主要瓶颈。橡胶初加工环保治理不仅关系到区域生态环境保护和人居健康保障，更是企业合规生产、长效稳定运营的前提。本标准中环保管控严格依据国家及地方环境保护法律法规、规章和标准，重点对标《海南省天然橡胶初加工污染防治可行技术指南（试行）》《天然橡胶初加工行业污染物排放标准》（DB46/710—2025）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）等专项标准，全面规范工厂污染治理、排放管控及噪声防控等工作。严格落实环保管理双重管控要求，在工程建设阶段执行环保设施与主体工程建设同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”法定制度；在生产运行阶段，全面推行同步生产、同步治污、同步监测、同步建档的“四同时”常态化管控要求，将各类环保设施运行控制参数、管控要求纳入生产操作规程，实现环保治理与生产运营一体化管理。
建立完善污染物排放台账管理制度，常态化开展自行监测和现场动态监控，完整保留原始监测和监控记录，确保环保管控可追溯、可核查。污染物排放和监测应满足DB46/ 710和排污许可证管理要求。污染物排放口应按要求设置采样口和图形标志牌。环境噪声排放应符合GB 12348等相关排放标准。
（5）能耗管理。能耗指标提出，工厂应当建立天然橡胶初加工生产线的能耗核算制度，每年度开展单位产品能耗核算，及时发现生产过程中的能源浪费问题，并采取优化措施，持续降低能耗。能源计算及排放指标按照《天然橡胶单位产品能源消耗限额》（DB46/216—2011）执行。清洁生产是天然橡胶初加工行业绿色转型的重点任务，减少加工污染、保护生态环境，推动资源循环利用。根据清洁生产的相关标准以及《海南省人民政府办公厅关于印发海南省支持天然橡胶初加工行业绿色转型发展实施方案的通知》等文件精神的要求，从清洁能源替代、关键环节减排、关键工艺替代以及生产环节中氨气、污水等资源化利用等方面提出清洁生产的推荐性措施。
表4 天然橡胶生产企业单位产品电能能耗限额，kw·h/t
	分类
	离心浓缩胶乳（有氨）
	天然生胶（乳胶）
	天然生胶（凝胶）

	先进值≤
	56
	88
	143

	准入值≤
	65.5
	97
	158

	限定值≤
	82
	120
	195

	注1：本标准中的离心浓缩胶乳能耗数据来源于同时生产天然生胶的企业，不适用于只生产天然胶乳单一产品的企业能耗评价。

	注2：对同时以天然胶乳和天然胶乳凝胶生产天然橡胶产品的企业，不同原料生产时的电能能耗应分别计量。未能分别计量的企业单位产品电能能耗限额按照天然生胶（乳胶）的能耗限额执行。


资料来源：《天然橡胶单位产品能源消耗限额》（DB46/216-2011）
表5 天然橡胶生产企业单位产品综合能耗限额，kgce/t
	分类
	离心浓缩胶乳（有氨）
	天然生胶（乳胶）

	先进值≤
	43
	9.5

	准入值≤
	45
	10.3

	限定值≤
	50
	11.5


资料来源：《天然橡胶单位产品能源消耗限额》（DB46/216-2011）
表6 天然生胶 标准橡胶加工清洁生产指标要求（节选）
	指标
	一级
	二级
	三级

	
	乳标胶
	凝标胶
	乳标胶
	凝标胶
	乳标胶
	凝标胶

	吨干胶动力耗电，kw·h/t  ≤
	80
	200
	100
	240
	120
	260

	吨干胶干燥耗电，kw·h/t  ≤
	300
	380
	330
	410
	360
	460

	吨干胶干燥耗标煤，kgce/t  ≤
	65
	90
	80
	100
	95
	110

	吨干胶耗水量，m3/t        ≤
	10
	15
	12
	20
	18
	30


注：指标分级，将天然生胶 标准橡胶加工的清洁生产水平划分为三级：一级：国内同行业清洁生产领先水平；二级：云南省内同行业清洁生产先进水平；三级：云南省内同行业清洁生产基本水平。
资料来源：《清洁生产标准 天然生胶 标准橡胶加工》（DB53/T 294—2009）
参考海南省不同产品生产企业填报的耗电、耗水情况，结合干搅等新工艺的应用，充分考虑技术升级空间以及双碳目标，提出了推荐性的能耗、水耗限额，详见表7。从耗水情况来看，浓缩天然胶乳主要耗水环节在于罐体清洗、离心机清洗等过程，以现有生产工艺水平，海南省浓缩胶乳初加工厂耗水量约3 m3/吨产品，考虑到工厂后期可通过采用新型离心设备和管理方法，降低胶清胶乳的含量（5%左右降低至4%左右），提升了产品制成率，节约用水，先进水平设置在2.5m3/吨产品。海南省浓缩天然胶乳单位产品电能能耗平均水平约96.7千瓦时，高于《天然橡胶单位产品能源消耗限额》（DB46/216—2011）的能耗指标，保留原标准能耗限额。海南省天然生胶（乳胶）单位产品电能能耗与云南天然生胶（乳胶）的能耗指标接近，保留DB53/T 294—2009的能耗和耗水限额。天然生胶（凝胶）的生产工艺改进不大，国内初加工厂水平相似，耗水量方面，在加工中主要是洗涤用水可实现中水回用，每吨产品洗涤用水约30 m3，其中现行工艺可实现中水回用率约50%，即清水约15 m3左右，考虑到凝胶稀释对水质的要求，保留DB53/T 294—2009的能耗和耗水限额。
表7  资源能源消耗限额
	指标
	单位产品电能能耗
（KW·h/t）
	单位产品综合能耗
限额(kgce/t）
	单位产品耗水量
（m3/t）

	
	先进水平
	基本水平
	先进水平
	基本水平
	先进水平
	基本水平

	天然生胶（乳胶）
	88
	120
	43
	50
	10
	18

	天然生胶（凝胶）
	143
	195
	43
	50
	15
	30

	天然生胶（干搅）
	200
	250
	
	
	/
	/

	浓缩天然胶乳（离心法）
	56
	82
	9.5
	11.5
	2.5
	3.0

	注：同时生产多种产品的工厂，应分别计算能耗，未能分别计量的企业单位产品电能能耗按照天然生胶（乳胶）的能耗限额执行。


（6）用工管理。调研中发现，天然橡胶初加工厂存在工人流动性大、技术培训不足以及用工管理不规范等问题。本条围绕企业人员管理、岗位准入及员工职业健康管控制定规范性要求，通过健全培训体系、规范岗位持证管理、落实职业健康防护，全面夯实企业安全生产与标准化作业基础，规避人为操作风险、保障从业人员职业健康，适配天然橡胶初加工规范化生产管理要求。
人员技能水平是保障生产质量、规范设备操作、防范安全事故的核心基础，因此条款要求企业建立完善员工培训管理制度。统一培训工作执行标准，明确企业开展员工培训的师资配置、设施条件、培训对象、培训频次及培训内容等全流程工作，需严格遵照《天然橡胶生产良好操作规范》（GB/T 35819-2018）相关规定执行，确保培训工作标准化、规范化、贴合生产实际，持续提升从业人员专业操作能力与岗位合规意识。
为严格落实岗位准入管控，防止无证上岗、违规操作等问题，本条要求工厂建立健全员工持证上岗管理制度。针对设备操作、质量检验等直接影响生产安全与产品质量的关键岗位，实行定期考核上岗机制，通过常态化考核倒逼员工规范作业、精进技能；对于电工、叉车驾驶员等特种作业岗位，严格执行国家特种作业人员持证上岗规定，从业人员必须取得对应合法资格证书后方可上岗作业，从源头规避特种作业安全风险，保障生产作业安全合规。
为落实企业安全生产主体责任与职业健康管理要求，条款明确企业需建立完善员工职业健康管理档案，实现从业人员职业健康情况全程可追溯。同时规范劳动防护用品管理，要求根据各岗位作业风险、作业环境按需配发适配的防护用品，并强化现场监督管理，督促员工正确佩戴、规范使用防护用品，有效降低生产作业过程中的职业健康危害风险，切实保障从业人员身体健康与作业安全。
4. 实施与改进
[bookmark: _Toc4786]企业持续改进是标准落地实施的重要保障，该部分的编写主要根据《地方标准制定负面清单（2025年版）》有关要求，本条明确天然橡胶初加工厂为本文件规范落地、落地整改及持续优化的责任主体，从自我约束、项目前期合规管控、常态化自查、问题闭环整改四个方面建立全链条实施与持续改进机制，保障本文件各项技术、管理要求常态化落地执行，推动工厂生产管理、安全环保、质量管控持续规范化、标准化提升。
为实现企业合规自主管控、长效管理，条款要求工厂建立覆盖生产建设、运营管理全流程的自我约束机制，主动对标国家、行业现行法律法规、标准规范开展生产经营活动，从制度层面降低合规风险隐患，保障工厂运营全过程合法合规。针对新建、改扩建项目，为从源头把控项目建设合规性，减少后期改造整改、标准不符等问题，明确要求在选址、立项、环评、能评等前期关键环节，对照本文件各项要求开展合规性评估与自查检查，全程留存审查台账资料，实现项目前期建设有据可查、全程可控。
同时要求工厂宜制定年度专项检查计划，对安全生产制度落实情况、环保设施运行工况、工艺设备合规状态、产品质量管控成效、生产能耗管控水平等核心内容开展全要素、全覆盖自查，全面排查生产运营各环节存在的短板与隐患。针对问题，要求工厂及时制定专项整改方案，明确整改责任人、整改完成时限、具体技术整改措施，完整形成书面整改记录并按期完成整改落实，持续消除生产、质量、安全、环保隐患，推动工厂管理水平持续迭代改进，实现标准化管理长效提升。
5. 档案管理
本条针对天然橡胶初加工厂工程档案与生产管理档案建设、归档、运维及信息化管理提出规范化要求，构建覆盖项目建设、生产运营全流程的档案管理体系，保障工厂建设、生产、运维全过程资料可查、可溯、可控，助力工厂规范化、长效化运营管理。
在工程建设档案管理方面，为统一工程档案整理、归档的合规标准，明确厂区建筑档案管理严格执行《建设项目档案管理规范》（DA/T 28-2018）、《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2019）两项规范，实行工程档案全生命周期同步管理，确保项目建设各阶段档案资料与工程施工、验收进度同步归集，防止资料缺失、滞后问题。同时推行电子档案与纸质档案双轨同步归档模式，严格把控电子档案真实性、完整性、可用性、安全性与可溯源性，适配现代化档案管理需求。结合天然橡胶初加工行业环保、安全管控重点，针对性要求环保设施、危化品储存设施、污水处理系统、事故应急池、隔离绿化等关键专项工程资料单独组卷，环境影响评价、竣工环境保护验收文件单独成册，实现专项资料分类精细化管理。项目竣工后留存完整档案副本，可为后期厂区运维、设备改造、合规核查、监督检查提供完整、有效的资料支撑。
在生产管理档案方面，为全面记录工厂生产经营全过程信息，规范档案归集范围，明确企业需完整收集企业资质、设备设施管理、原料及产品进销存、生产过程管控、质量控制、人员培训、仓储物流、污染物监测等全维度档案资料，实现从资质合规、设备运维、生产管控到质量溯源、环保监测的全链条档案留存，全方位支撑生产质量管控、安全生产管理及合规自查工作。同时明确管理档案实行专人负责制，设定不低于3年的保存期限，保障档案资料留存的规范性与时效性。为提升档案与生产经营管理效率，鼓励工厂配备信息化管理系统，搭建标准化电子数据台账，替代传统人工台账管理模式，实现生产经营数据的系统化、数字化、常态化管控，进一步提升工厂整体管理水平与溯源能力。
六、公平竞争审查情况
进入审查阶段再填写。
七、重大分歧意见的处理依据和结果
无。
8、 采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况
本标准立足海南省天然橡胶初加工行业生产管理的现实问题，注重初加工行业标准化管理和绿色生产，保证标准技术先进性、经济合理性、切实可行及可操作性。本标准未引用国际和国外标准，查新找到的国外标准与本标准不相关，对省内指导生产的作用不大。本标准引用国标、行标及相关文件共计34项，其中大部分为天然橡胶初加工产品的生产技术、指标测定、机械质量、能耗限额、污染物排放等相关标准。
9、 推广实施（包括相关行业主管部门、起草单位实施标准的政策措施；实施方向，如以标准为依据开展产业推广、宣贯培训、监督检查等有关活动；配套资金等）
（1） 贯彻标准的要求和措施建议
为贯彻落实标准实施，建议从以下方面系统推进：一是强化顶层设计，建议将标准核心内容纳入“十五五”天然橡胶产业规划，同时，将初加工生产线改进列入生产能力建设项目，多渠道推动标准实施；二是鼓励工厂用好海南省先进装备制造首台套奖励资金、国家以旧换新优惠政策，加快高能耗设备更新淘汰。三是加强科研院所、设备企业与生产企业联动，构建技术服务平台，对有技改需求的工厂，提供“一对一”技术服务指导，配套设立企业技改专项补贴。四是建立“省级统筹、市县落实、企业主责”的协同推进机制，督促企业对标自查整改。五是加强标准宣讲，并在过渡期推行“分类达标、分步推进”机制，设置合理的整改过渡期，允许企业通过阶段性整改逐步满足能耗与环保要求，同步建立“白名单”制度，对提前达标的企业给予税收优惠和绿色信贷支持，引导企业加快转型。
（2） 预期效果
海南省地方标准《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》的推广实施，将有效规范我省天然橡胶初加工厂的生产经营管理体系，推动工厂优先选用节能型加工设备和改进绿色生产工艺，降低单位产品能耗，助力实现“双碳”目标。同时，标准化的生产管理将显著提升初加工产品的质量稳定性与市场竞争力，规范化建设将引导行业资源整合，加快推动全省天然橡胶初加工行业布局的优化调整，培育一批规模化、标准化经营主体，推动产业向绿色高效、节能降碳的可持续方向转型升级，为海南省天然橡胶产业高质量发展提供有力支撑。
10、 其它应说明的事项
无。
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附件1：
海南省地方标准《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》
征求意见汇总处理表（会议征求）

	序号
	章条号
	修改意见
	理由或依据
	提出单位/个人
	采纳情况

	1
	封面
	改为：Construction and management specification of natural rubber processing facility
	标题除第一个单词首字母大写外，其他单词首字母小写
	全体专家
	采纳，已修改。

	2
	1
	删除：“术语和定义”。
	范围中规定的主要是标准的主体内容。
	全体专家
	采纳，已修改。

	3
	3
	改为：GB/T 14795界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
	已有标准规范的术语可不用重复罗列。因选用引导词“XX界定的以及下列术语和定义使用于本文件。”
	全体专家
	采纳，已修改。

	4
	3.1~3.6
	建议仅保留天然橡胶初加工、天然橡胶初加工企业、天然生胶有修改的定义和术语，其他删除。
	已有现行标准的术语直接引用，重复编写违反编制规范.
	全体专家
	采纳，已修改。

	5
	4.1、4.2
	建议将两部分合并。
	部分内容重复，建议合并。
	全体专家
	采纳，已修改。

	6
	4.2.2
	建议删除。
	台风路径具有多变性，无法明确判断，“窝风地带”无统一界定标准，可执行性差，建议不写。
	全体专家
	采纳，已修改。

	7
	4.3
	建议仅保留“建设年产能2万吨（折干胶）以上的天然橡胶初加工项目。”
	简单通俗，直接对应建设规模，符合标准的表述。
	全体专家
	采纳，已修改。

	8
	4.3
	在编制说明中要有对应该指标的论述。
	指标的提出需要有依据。
	全体专家
	采纳，已修改。

	9
	4.4
	总平面布置应明确功能分区及各分区建设布局。
	附上示意图作为资料性附录，方便标准更好地呈现。
	全体专家
	采纳，已添加。

	10
	4.5.1
	“严禁”改为“不应”，以下类同。
	原文不规范，参见GB/T 1.1—2020，文本不能出现“禁止”“严禁”字样。
	全体专家
	采纳，已修改。

	11
	4.5
	建议理顺逻辑，初加工厂共性的基础设施建设列在一起，浓缩胶乳厂和天然生胶厂个性的基础设施分开列。
	表述更清晰。
	全体专家
	采纳，已修改。

	12
	4.5.1~4.5.2
	建议分项表述，如——浓缩胶乳原料区应满足以下要求：a）地坪宜选用耐酸碱防渗建筑材料，配套防雨遮阳棚；b）应单独划设环形防渗围堰，分区布设密闭导排沟渠；c）配置立式不锈钢储胶罐……。以下类同。
	层次更清晰。
	全体专家
	采纳，已修改。

	13
	4
	增加给排水、用电、采光、照明、消防等内容。
	按照建设规范，结合地方特色，补充基础公用工程建设内容。
	全体专家
	采纳，已修改。

	14
	5
	改为“管理要求”，根据篇幅，建议将6质量要求和7能耗要求合并到5管理要求中。
	对应标准题目《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》，4建设要求，5宜对应为管理要求。
	全体专家
	采纳，已修改。

	15
	5.1.1
	“包括但不限于技术分级橡胶……等产品的技术规范。”建议不一一罗列。
	本标准定位为”建设与管理规范“，并非产品质量标准，工艺技术已有相对完善的标准体系，不赘述。
	全体专家
	采纳，已删除。

	16
	5.2.4
	建议改为鼓励企业对生产线采取自动化改造措施。不罗列相关设备名字。
	目前行业对于设备的名称无统一的规范，建议不单列。
	全体专家
	采纳，已修改。

	17
	5.4
	建议关注职业病防护，补充安全风险管控、职业危害的警示、防护及应急处理等内容。
	职业病防治是企业管理重要环节，应纳入企业安全生产、人员管理工作中。
	全体专家
	采纳，已添加。

	18
	5.5
	建议增加“依据《海南省天然橡胶初加工污染防治可行技术指南（试行）》开展污染防治工作。”
	环保为地方重点管控内容，明确对接本地现行标准和相应的技术要求，保证合规性。
	全体专家
	采纳，已添加。

	19
	6
	建议增加标准化作业的相关内容。
	补充标准化作业相关要求，能够规范各岗位操作流程，减少人为操作差异引发的质量波动，保障生产过程稳定性，便于过程监督、人员培训与现场管控，完善全过程质量管控体系。
	全体专家
	采纳，已修改。

	20
	6.2
	建议增加不合格品处置管理的相关内容。
	健全不合格品闭环管理，防范不合格品流转，强化质量风险管控。
	全体专家
	采纳，已添加。

	21
	9
	建设与管理档案，增加建设档案管理的相关内容。
	对应地标建设与管理规范，档案也需有建设档案和管理档案。
	全体专家
	采纳，已添加。

	22
	附录
	补充资料性附录，如工厂分区示意图等
	资料性附录能让标准更具有实用性和参考性。
	全体专家
	采纳，已添加。

	23
	参考文献
	标准文本的参考文献要与编制说明的参考文献对应，注意参考文献的格式。
	参考文献格式不规范，参见GB/T 1.1—2020修改。
	全体专家
	采纳，已添加。








附件2：
海南省地方标准《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》
征求意见汇总处理表（函询）

	序号
	章条编号
	修改意见
	理由或依据
	提出单位/个人
	采纳情况

	1
	目次
	删除3.1~3.3
	原文不规范，参见GB/T 1.1—2020，8.2。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	2
	1
	改为：本文件适用于对海南省范围内天然橡胶初加工企业新建、改建、扩建与管理。
	改后更简洁
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	3
	2
	同一层次的标准如国家标准，按标准编号从小到大依次排列（不用分强标或推标）
	排序不规范
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	4
	2
	删除GB39800此项标准
	后文中并未规范性引用此标准
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	5
	2
	改为：NY/T 3009 天然生胶 航空轮胎橡胶加工技术规范
	原标准名称有误
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已添加。

	6
	3.1
	改为：3.1 单独占一行；术语及其英文对照词占一行；以下类同。
	格式不规范
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已修改。

	7
	4.1
	删除“现行法律法规”
	原文表述不规范，标准中不应表述应符合法律法规等
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	8
	4.1
	改为：60%；下同
	参见GB/T 1.1—2020有关规定。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	9
	4.4.5
	改为：建筑采光、照明应分别符合GB 50033、GB 50034的有关规定。
	改后更明确。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已修改。

	10
	4.4.6
	请确认所引用的标准GB 50016（《建筑设计防火规范》）是否合适。
	建筑消防设计不等同于建筑防火设计；建筑防火设计是建筑消防设计的核心与基础，但建筑消防设计的范畴更为广泛。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已替换成《建筑防火通用规范》（GB 55037—2022）。

	11
	5.3.1
	删除“安全管理应遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关规定”
	原文表述不规范，标准中不应表述应符合法律法规等。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	12
	5.6.1
	删除“企业人员管理应符合《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规的规定。”
	表述不规范
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	13
	6
	请检查与调整各列项回行后的对齐方式；以下类同
	列项回行后对齐方式不规范
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已调整。

	14
	7
	作为条或删除：企业应按照相关规定、标准规范建立档案管理制度，涵盖档案分类与归档、保管与销毁、存储与检索等全流程，实现档案科学管理与安全保管。
	此段内容属于悬置段，标准中不应存在。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已删除。

	15
	附录A
	请检查此附录在文中何处提及，如未提及应加以提及；如不需要此附录，则宜删除；以下类同
	此附录在前文中并未提及.
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已在相关章节提及。

	16
	附录A
	另外确认此附录是规范性还是资料性，以下类同
	与前文提及此附录的表述有关
	海南大学（园林园艺）
	采纳，附录A、附录B均属于资料性附录，只做推荐性参考。

	17
	附录B
	表外框线、表头的框线改为粗实线
	原文不规范。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已调整。

	18
	参考文献
	请根据GB/T 7714-2025的规定，调整各参考文献的著录格式，建议其中的各项标准补充现行版本年份。
	参考文献著录格式不规范。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已调整。

	19
	5.1.2.5
	压皱机、破碎机、造粒机、螺旋输送机、干燥溜槽、振动筛等改为制胶设备
	各设备生产厂家对设备的命名无法统一，也无明确命名规范，文中列举具体名称并无代表性。
	海南临高广垦橡胶有限公司
	采纳，改为制胶设备。

	20
	5.1.2.6
	破碎机、锤磨机、压绉机、离心机、切胶造粒设备、干燥设备等
	同上
	海南临高广垦橡胶有限公司
	采纳，改为制胶设备。

	21
	6.7
	建议增加一条：e）根据乳胶厂或橡胶加工厂要求，有条件可以使用环境友好型无氨乳胶保鲜剂，以减少环境污染。
	环境友好型无氨乳胶保鲜剂不属于危化品，不挥发，无刺激性气味，比氨水更环保，价格略有上升，有条件可以推广使用。
	海南省琼胶科技有限公司
	不采纳，该建议属于工艺管理，不属于环保管理的内容。

	22
	4.1
	改为：选址应满足以下要求：
——符合现行法律法规以及地方相关规划，严守“三区三线”底线。
	突出海南省国土空间规划“三区三线”和生态环境分区管控要求。
	海南省建设项目规划设计研究院
	不采纳，根据GB/T 1.1—2020，9.5.4.4.3规定，“三区三线”表述不规范根据序号7的建议，已将改文本删除。

	23
	4.2
	补充：
特种天然生胶 speciality raw natural rubber指通过特定工艺或采用特定原料生产的，具有特殊物理化学性能或特定用途的天然生胶，如恒粘胶、低蛋白胶、航空轮胎专用胶等。
	全文未对“特种”进行定义。
	海南大学
	部分采纳，在术语中明确GB/T 14795界定的以及下列术语和定义适用于本文件。而《天然橡胶 术语》（GB/T 14795—2023）对特种胶乳和特种橡胶均有明确定义，不再增加术语解释。

	24
	3.2
	将全文中“天然生胶厂”、“浓缩胶乳厂”、“企业”等称谓统一。
	规范统一。
	海南大学
	采纳，已根据立项确定的题目《天然橡胶初加工厂建设与管理规范》，将文中关于企业的表述均改为工厂。

	25
	5.5.2
	修改：
按DB46/216执行。
	DB46/216为强制性地方标准。
	海南大学
	采纳，已修改。

	26
	第1章
	改为：本文件规定了天然橡胶初加工企业建设与管理规范的基本要求。
	准确表达。
	海胶集团
	采纳，已修改。

	27
	第1章
	改为：本文件适用于海南省范围内天然橡胶初加工企业新建、改建、扩建与管理。
	简洁明了。
	海胶集团
	采纳，已修改。

	28
	3.2
	改为：从事天然橡胶初加工生产的企业。
	简洁明了。
	海胶集团
	采纳，已修改。

	29
	4.1
	改为：——位于原料集中的区域，
	避免重复，格式与前文一致。
	海胶集团
	采纳，已修改。

	30
	4.1
	改为：——位于地形相对平缓、
	避免重复，格式与前文一致。
	海胶集团
	采纳，已修改。

	31
	4.1
	改为：预留充足改扩建用地。
	措词准确。
	海胶集团
	采纳，已修改。

	32
	4.4.2
	改为：厂区生产污水、
	措词准确。
	海胶集团
	采纳，已修改。

	33
	5.1.2.5
	压皱机、造粒机等设备名词应与已颁布标准统一；“干燥溜槽”无该表述。
	用词不规范
	海南信荣橡胶机械有限公司
	采纳，综合其他意见统称为制胶设备，不再单列具体设备名称。

	34
	5.1.2.6
	上一章节为压皱机、造粒机，此处变为压绉机和切胶造粒设备
	用词不规范
	海南信荣橡胶机械有限公司
	采纳，综合其他意见统称为制胶设备，不再单列具体设备名称。

	35
	5.6.3
	叉车工和挖机工为口语用词
	用词不规范
	海南信荣橡胶机械有限公司
	采纳，综合其他意见，改为特种作业人员（如电工、叉车驾驶员等）须取得相应资格证书方可上岗

	36
	5.6.3
	（1）绉片机、离心机、干燥炉对操作人员的危险性并不比其他设备更高，不需要单独列出来。
（2）需要持证上岗的电工未列出
	管理对象有误
	海南信荣橡胶机械有限公司
	采纳，删除具体设备名，改为特种作业人员（如电工、叉车驾驶员等）须取得相应资格证书方可上岗

	37
	附录A，A1
	取消生活楼，该区域改为原料堆放场
	原料堆放面积不足
	海南信荣橡胶机械有限公司
	采纳，已在图中对应位置调整

	38
	3.1
	删除“把”、“到”
	表述严重口语化
	中国热带农业科学院农业机械研究所
	采纳，已综合专家意见修改。

	39
	3.2
	删除“，包括现有企业和新建企业”
	已包含现有企业和新建企业，没必要区分，重复论述。
	中国热带农业科学院农业机械研究所
	采纳，已删除。

	40
	目次
	改为：加工厂建设要求。
	明确表达。
	海胶集团广坝分公司
	不采纳，规范的对象就是加工厂，不用特别说明。

	41
	目次
	删除。将4.3.1、4.3.2分别改为4.3、4.4。
	
	海胶集团广坝分公司
	采纳，已修改。

	42
	1
	本文件规定了天然橡胶初加工企业建设与管理的建设要求、管理要求、实施与改进、档案管理。
	明确规范的主要内容。
	海胶集团广坝分公司
	采纳，根据引导语的要求进行优化。

	43
	4.1
	——应位于城镇、居住区及相邻企业‌全年最小频率风向的上风侧，并满足相关卫生安全防护距离的要求。
	应明确企业选址旨在保护‌居住区、相邻工业企业及城镇公共区域‌免受大气污染损害。
	海胶集团广坝分公司
	采纳，已修改。

	44
	4.1
	——选择原料集中的区域，原料供应半径以 120 km内为宜，鲜胶乳单程运输时长宜在 3 h以内。
	明确表达。
	海胶集团广坝分公司
	采纳，已修改。

	45
	4.4.1
	给水设施设计符合GB 50013、GB 50015规定，生产再生水回用应符合GB/T 19923要求。
	明确表达。
	海胶集团广坝分公司
	采纳，已修改。

	46
	4.5.1.2
	厂区场地标高设计位于重现期50年（沿海地区100年）一遇的洪水水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没地和保护区之外。
	明确表达。
	海胶集团广坝分公司
	采纳，已修改。

	47
	4.5.1.3
	建筑风荷载设计满足重现期50年（沿海地区100年）一遇基础风速对应的风载荷作用要求。
	明确表达。
	海胶集团广坝分公司
	采纳，已修改。

	48
	4.5.1.5
	外门窗宜选用耐腐蚀成品门窗，生产车间外窗应设置可靠锁闭装置。
	明确表达。
	海胶集团广坝分公司
	采纳，已修改。

	49
	5.1.1.2
	符合NY/T 408、NY/T 409等相关要求，严格按设备‌使用说明书‌进行安装、调试与操作。
	产品质量‌：符合 NY/T 408-2000 规定的质量分等及技术指标。
制造与通用要求‌：符合 NY/T 409 等相关通用技术条件。
	海胶集团广坝分公司
	采纳，已修改。

	50
	5.2.5
	天然生胶符合GB/T 8081、浓缩胶乳质量符合GB/T 8289、胶清橡胶质量符合NY/T 229等相关要求。
	建议具体细化产品质量分类，明确表达。
	海胶集团广坝分公司
	不采纳，原文表述更简洁，这三个是常规生产产品，不需要特别说明。

	51
	3.1
	把新鲜胶乳、凝胶制成橡胶初加工产品的过程（初步加工但未深度化学或物理改性的橡胶产品，主要包括天然生胶、浓缩天然胶乳两类），也包括把不同类型天然生胶加工成新的初加工产品的过程。
	明确表达。
	海南省农业机械鉴定推广站
	采纳，已修改。

	52
	3.4
	定义与《天然橡胶收胶点和中转站建设与管理规范》一致
	表达规范
	海南省农业机械鉴定推广站
	部分采纳，该部分已改为天然橡胶初加工厂，改为“从事天然橡胶初加工生产的工厂。”

	53
	4.3.2.4
	治污区配套相应的环境保护工程设施，用于处理有害气体、粉尘、异味和噪音，且应集中布置在厂区最小频率的上风向。
	
	海南省农业机械鉴定推广站
	不采纳，环境保护工程设施包含用于处理有害气体、粉尘、异味和噪音，不用特别说明。

	54
	英文名字
	Construction and management specification of natural rubber primary processing facility
	表述准确。
	中国热带农业科学院分析测试中心
	采纳，已修改。

	55
	范围
	本文件适用于对海南省范围内天然橡胶初加工企业新建、改建、扩建与管理规范。不适用于科研、试验的天然橡胶初加工管理。
	适用范围在一个段落中表述。
	中国热带农业科学院分析测试中心
	采纳，已修改。

	56
	3.1
	天然橡胶初加工 natural rubber primary processing
	[bookmark: _GoBack]统一字体和格式，按照GB/T1.1的要求来排版
	中国热带农业科学院分析测试中心
	采纳，已修改。

	57
	7
	7  档案管理
	
	中国热带农业科学院分析测试中心
	采纳，已修改。

	58
	全文
	条款正文段落第一行应缩进2字符
	格式不规范
	海南大学（材料化工）
	采纳，已对全文做了调整。

	59
	3.4.3
	改为“经过人为凝固和压片制得的天然橡胶。”
	表述更清晰
	海南大学（材料化工）
	部分采纳，该内容已综合专家意见删除。

	60
	4
	改为：“4 加工厂建设要求”
	明确表达
	海南大学（材料化工）
	不采纳，规范的对象就是加工厂，不用特别说明。

	61
	4.2；4.4；4.5
	凝练各标题，或者不作为三级标题
	既然是三级标题，应该凝练出具体标题内容。
	海南大学（材料化工）
	采纳，已对相关内容进行分类。

	62
	4.5.1
	“原料堆放场宜靠近对应生产车间布设，在满足安全防护、人车分流及环保要求的前提下，尽量缩短物料转运距离。”
“鼓励配套喷淋除臭设施，优先采用经处理达标后的中水回用实施喷淋降尘。”
	表述更清晰
	海南大学（材料化工）
	部分采纳，1.厂区总体设计必须满足安全防护、人车分流及环保要求的前提下，不是只有原料堆放场需要满足，已将这一前提置于通用要求中。2.文中已明确“生产再生水回用应符合相关标准要求。”，且相关内容已调整为“堆放区域宜采用防雨、防晒、遮盖、喷淋等措施；”简洁表述。

	63
	4.2
	修改：厂区周边可稳定供应原料量不低于企业设计加工能力的70%
	岛内存在产能严重过剩，鼓励适度规模生产。
	海南合盛橡胶科技有限公司
	不采纳，60%的指标来自于《天然橡胶生产良好操作规范》（GB/T 35819—2018）中“厂址应位于加工服务区域中心地带，能从该服务区域内获得其设计加工能力的60%以上（含）的原料”要求。

	64
	4.4
	建议明确：主体生产建筑、仓储建筑抗风等级不应低于14级，辅助用房可适当放宽，区分建筑类型。
	表达明确
	海南合盛橡胶科技有限公司
	不采纳，该部分已调整为“建筑风荷载设计满足重现期50 年（沿海地区100 年）一遇基础风速对应的风载荷作用要求。”

	65
	4.5.1
	建议：全部采用帆布加盖、喷淋除臭存储方式更为合理。
	天然橡胶凝胶不论是杂胶、杯胶、胶片、落地废胶都存在发酵腐烂而产生臭味，这里很难区别对待。
	海南合盛橡胶科技有限公司
	部分采纳，该部分已删除。

	66
	5.2.1
	建议：新建天然橡胶初加工企业对标绿色工厂标准，必须使用符合绿色工厂节能电机。
	现在国家已经有明确的标准，比如绿色工厂规范目录中有关于节能电机的型号标准要求。
	海南合盛橡胶科技有限公司
	采纳，在文中综合体现为“应选择生产效率高、安全性好、能耗低、噪声小、环保达标和资源综合利用效率高的工艺。”和“符合现行国家用能设备能效限定要求或同等水平，建立相应的验收、淘汰等管理制度。”

	67
	5.4.1
	建议：应配备完备的消防系统及消防作业人员。
	
	海南合盛橡胶科技有限公司
	不采纳，该部分已删除

	68
	6.2
	建议新建企业必须搭建全过程质量控制体系、全链条质量追溯系统，开展GB/T 19001质量管理体系认证。
	质量是企业赖以生存的生命线，应重点规范。
	海南合盛橡胶科技有限公司
	部分采纳，该部分已细化，改为“应建立并完善质量管理制度，鼓励建立并实施质量管理体系。”全过程质量控制体系、全链条质量追溯系统属于GB/T 19001质量管理体系的内容，鼓励企业开展认证，不做强制要求。
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	69
	五、（二）1.
	相较于传统水洗法加工工艺，
	   写法有误
	海胶集团金隆橡胶加工分公司
	采纳，已修改。

	70
	表1
	建议增加一列“签字”，并调整表中起草人排名，与标准文本前言一致，按贡献大小排序。
	增加“签字”为标准化行政主管部门要求，明确排名顺序及贡献大小和责任。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已修改。

	71
	三、（一）2.，四（一）4.，四（二）
	建议删除《地方标准制修订工作规范》（DB46/T 74—2021）
	《地方标准制修订工作规范》（DB46/T 74—2021）于2026年7月2日废止。
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已修改。

	72
	四（二）（三）
	补充现行法律法规
	补充后与标题相符
	海南大学（园林园艺）
	采纳，已补充。
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	无意见
	
	象元实业有限公司、琼海程林橡胶厂、云南农发集团、海胶集团新中基地分公司、白沙农业产业中心、白沙天然橡胶协会、冯永祥。
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