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前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由海南省农业农村厅提出并归口。
本文件起草单位：中国热带农业科学院橡胶研究所、海南天然橡胶产业集团股份有限公司、海南省农垦设计院有限公司、白沙黎族自治县农业产业发展中心、白沙黎族自治县天然橡胶协会。
本文件主要起草人：何长辉、刘锐金、伍薇、郑勇、王纪坤、杨琳、丁爱武、张霞、王坚铭、郑勋震、吴清洪。



天然橡胶收胶站和中转站建设与管理规范
范围
本文件规定了天然橡胶收胶站和中转站的建设要求、管理要求等内容。
本文件适用于天然橡胶收胶站和中转站的建设与管理，胶园凝胶等天然橡胶生胶初加工原料的收胶站建设与管理参照本规范执行。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Hlk205324587]GB/T 8290    胶乳 取样
GB/T 8298    胶乳 总固体含量的测定
GB/T 8299    浓缩天然胶乳 干胶含量的测定
GB/T 12801   生产过程安全基本要求
GB/T 14795   天然橡胶 术语
GB/T 33000   大中型企业安全生产标准化管理体系要求
NY/T 924     浓缩天然胶乳 氨保存离心胶乳加工技术规程
DB46/710     天然橡胶初加工行业污染物排放标准‌‌
术语和定义
GB/T 14795和NY/T 1219界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc236300783][bookmark: _Toc236300885][bookmark: _Toc236300784][bookmark: _Toc236300886][bookmark: _Toc236300785][bookmark: _Toc236300887][bookmark: _Toc236300786][bookmark: _Toc236300888][bookmark: _Toc236300787][bookmark: _Toc236300889][bookmark: _Toc236300788][bookmark: _Toc236300890][bookmark: _Toc236565124]
中转站 transfer station of latex
[bookmark: _Toc236300789][bookmark: _Toc236300891]收集、短期保存与转运来自收胶站以及胶农的新鲜胶乳和各种胶园凝胶的固定场所。
[bookmark: _Toc236300790][bookmark: _Toc236300892][bookmark: _Toc236565125]
天然橡胶初加工厂 natural rubber primary processing factory
从事天然橡胶初加工生产的工厂。
[bookmark: _Toc236300791][bookmark: _Toc236300893][bookmark: _Toc236565126]
新鲜胶乳取样 rubber latex sampling
新鲜胶乳均匀状态下，用洁净的并符合GB/T 8290要求的取样装置从装载新鲜胶乳的容器中采集适量新鲜胶乳，用于检测干胶含量。
[bookmark: _Toc236300792][bookmark: _Toc236300894][bookmark: _Toc236565127][bookmark: _Toc236300793][bookmark: _Toc236300895][bookmark: _Toc236565128]
储胶池 bulking reservoir
用于接收、汇集不同来源的新鲜胶乳的设施。
[来源：GB/T 14795—2023，3.2.45，有修改]。
[bookmark: _Toc236565129]中转站建设要求
[bookmark: _Toc236565130]规划布局
覆盖范围
中转站覆盖范围应充分考虑所在地区橡胶种植规模和产量情况，一般地区年干胶产量超过3000 t可设置一个中转站。
选址
中转站选址需要满足下列要求：
a）应符合乡镇国土空间规划、村庄规划、环境保护规划和垦区国土空间规划要求，严守“三区三线”底线，不准许选址在饮用水源保护区、基本农田、生态保护红线范围内，并避让地质灾害高易发区、山洪易发区、河道管理范围、水库泄洪通道；
b）宜设在方便生产主体售胶的居民点附近，并位于居民点常年下风向、地表水水源下游，与居民区卫生防护距离≥500 m；
c）宜临近交通主干道，交通便利，供水稳定充足；
d）宜优先利用地形落差，减少抽胶乳设备使用；
e）应选择在地势较高、排水通畅、不受洪涝威胁的地段，场地标高宜高于当地重现期20年一遇的洪水位。
建设规模
建设面积宜在500㎡以上，涉及用地审批的，应按照程序提出申请，获批后方可建设。 
结构形式
应采用框架或剪力墙结构，使用防腐耐用材料，具备抵御强台风的能力，地面使用混凝土硬化及防滑耐压处理。
[bookmark: _Toc236565131]站区设计
功能区布置
应规划新鲜胶乳收购区、清洗区、胶园凝胶存放区、污水处理区、工具存放间、危化品专用储存间和休息区。
储胶池
储胶池位于新鲜胶乳收购区，容量应在25 m³以上，应采用防渗材料，池壁、池底贴表面光滑的瓷砖，鼓励使用不锈钢储胶池；边缘应高于地面30㎝以上，且保持一定向外倾斜的斜角，防止非胶杂质混入。
清洗池
清洗区应配备与其经营规模相匹配的清洗池，提供干净充足的水用于清洗胶桶、胶罐、运胶设施，清洗产生的废水应通过污水收集沟收集，汇入排污池。
胶园凝胶存放区
胶园凝胶存放区应与新鲜胶乳收购区分开，用于存放变质胶乳、各种胶园凝胶；存放区应采用水泥硬化，并设计一定坡度和污水收集沟，便于污水收集。
排污池
排污池位于污水处理区，用于收集和处理收胶过程中产生的污水，分缓冲池和汇集池两部分，汇集池前端设缓冲池，用于沉淀砂石和初步酸化发酵废水，可用格栅收集碎胶等固体物。排污池建设面积应与收胶能力相匹配。
污水收集沟
站区边缘应设污水收集沟，污水收集沟宽度、深度宜为25㎝～40㎝，站区内的污水通过收集沟汇集到排污池内。
工具存放间
根据新鲜胶乳收购需求配建10㎡以上的工具存放间，妥善保存工具、设备等，减少因高温高湿环境导致工具和设备老化快、灵敏度下降等问题。
危化品专用储存间
中转站应配备独立的符合安全要求的危化品专用储存间，储存用作新鲜胶乳保鲜的氨水，远离火源热源，保持阴凉通风。
[bookmark: _Toc236565132]主要设备配置
干胶含量测定设备
应配备符合计量要求的微波胶乳测定仪，用于快速测定新鲜胶乳中干胶含量。
称重设备
应配备符合计量部门检定且处于有效期内的称重设备，并加贴检定/校准标识；鼓励使用可以自动采集称重数据的电子台秤。
信息化配套设备
应积极配合地方政府或相关机构实施天然橡胶市场信息化建设工作，配备符合信息化收购的终端设备，实现称重、干胶含量、交易金额等关键指标信息自动采集、同步传输，鼓励提供电子支付、转账等非现金结算方式。
新鲜胶乳搅拌设备
应配备与储胶池尺寸相匹配的新鲜胶乳搅拌设备，配合使用符合质量要求的保存剂，以防新鲜胶乳凝固变质。
胶乳罐车
胶乳罐车应与收胶规模相匹配，需悬挂机动车号牌、放置有效期内的检验合格标志和保险标志。将胶乳运输业务外包给第三方的或胶乳收购方负责运输的，则第三方和胶乳收购方需配备符合上述要求的胶乳罐车。
[bookmark: _Toc236565133]人员配备
人员岗位设置
应根据新鲜胶乳收购和转运规模、流程、效率需要，配置计量检测员、台账记录员、驾驶员、现场管理员、危化品管理员、环保管理员等，一般配置3人及以上。
人员要求
工作人员应熟悉新鲜胶乳的收购作业流程、质量标准及相关的操作要求，其中计量检测员应熟练掌握 GB/T 8298、GB/T 8299 检测方法；驾驶员应持对应准驾车型驾驶证、持证上岗；危化品、环保管理员应参加危化品、污染防治专项培训，掌握氨水泄漏应急处理措施。工作人员应每年参加不少于1次的安全生产、环保培训，并留存培训记录。
[bookmark: _Toc236565134]收胶站建设要求
[bookmark: _Toc236565135]规划布局
覆盖范围
覆盖范围应充分考虑所在地区交通条件和橡胶种植面积，一般每133 hm2～200 hm2橡胶园设置一个收胶站，收胶站之间的距离原则上应在3㎞以上。
选址
收胶站选址应符合以下要求：
a）应符合乡镇国土空间规划、村庄规划、环境保护规划和垦区国土空间规划要求，严守“三区三线”底线，不准许选址在饮用水源保护区、基本农田、生态保护红线范围内，并避让地质灾害高易发区、山洪易发区、河道管理范围、水库泄洪通道；
b）宜设在方便胶农售胶的居民点附近，并位于居民点常年下风向、地表水水源下游，与居民区卫生防护距离≥50 m；
c）宜布置在交通便利，与交通运输互不干扰的道路旁；
d）宜优先利用地形落差，减少抽胶乳设备使用；
e）应选择在地势较高、排水通畅、不受洪涝威胁的地段。
建设规模
建设面积宜在100㎡以上，涉及用地审批的，应按照程序提出申请，获批后方可建设。
结构形式
应采用砖混、框架或剪力墙结构，使用防腐耐用材料，具备抵御热带风暴的能力，地面使用混凝土硬化及防滑耐压处理。
[bookmark: _Toc236565136]收胶站设计
功能区布置
应规划新鲜胶乳收购区、清洗区、胶园凝胶存放区、污水处理区、工具存放间和休息区。
储胶池
储胶池位于新鲜胶乳收购区，容量应在5 m³以上，应采用防渗材料，池壁、池底贴表面光滑的瓷砖，鼓励使用不锈钢储胶池；边缘应高于地面30㎝以上，且保持一定向外倾斜的斜角，防止非胶杂质混入。
清洗池
按4.2.3的规定。
胶园凝胶存放区
胶园凝胶存放区应与新鲜胶乳收购区分开，用于存放变质胶乳、各种胶园凝胶，可用容量相当的容器存放或堆放于水泥硬化地面。
排污池
按4.2.5的规定。
污水收集沟
按4.2.6的规定。
工具存放间
应根据新鲜胶乳收购需求配建5㎡以上的工具存放间，妥善保存收胶工具、设备等，减少因高温高湿环境导致工具和设备老化快、灵敏度下降等问题；因条件限制或安全问题无法建工具存放间的收胶站，可以考虑以其他方式做好收胶工具和设备的保存。
[bookmark: _Toc236565137]主要设备配置
干胶含量测定设备
按4.3.1的规定。
称重设备
按4.3.2的规定。
信息化配套设备
按4.3.3的规定。
胶乳罐车
按4.3.5的规定。
[bookmark: _Toc236565138]人员配备
人员岗位设置
应根据新鲜胶乳收购规模、流程、效率需要，配置计量检测员、台账记录员、驾驶员、现场管理员等，一般配置2人及以上。
人员要求
工作人员应熟悉新鲜胶乳的收购作业流程、质量标准及相关的操作要求，其中计量检测员应熟练掌握 GB/T 8298、GB/T 8299 检测方法；驾驶员应持对应准驾车型驾驶证上岗。收胶站工作人员应每年参加不少于1次的安全生产、环保培训，并留存培训记录。
[bookmark: _Toc236565139]管理要求
[bookmark: _Toc236565140]人员管理
应建立人员岗位责任制，各司其职，不允许工作人员篡改、损毁计量检测设备，以及其他损害胶农等生产经营主体利益的行为。
[bookmark: _Toc236565141]设施设备维护与管理
设施设备维护
应做好设施设备维护与管理，定期按照要求对设施进行维护、对设备进行送检校准和维修保养，确保设施设备正常运行。
设施设备清洁
每天收胶前，应确保储胶池和其他设施设备干净整洁，应采用氨水对储胶池进行严格消毒；收胶结束后，应做好储胶池、胶桶、清洗池、排污池、污水收集沟及工作区域内的全面清洁工作，保管好收胶工具和设备。
胶乳罐车的储胶罐应保持每日清洁，及时用清水清洗、用氨水消毒，避免杂质、异物混入；胶乳罐车不应用于其他液体、货物的运输，防止交叉污染。
[bookmark: _Toc236565142]安全生产管理
一般要求
中转站和收胶站建设应符合GB/T 12801、GB/T 33000等安全生产要求，应建立健全安全生产责任制和岗位操作规程，明确安全责任人。
生产经营安全
为确保生产经营安全，应注意以下事项：
a) 应规范废弃物处置管理，变质废胶、清洗残渣、废弃氨水、空氨桶应分类分区存放，合规处置，不应随意丢弃、直接排放；
b) 储胶池周围应有必要防护设施或提醒标识，避免发生人员坠入；
c) 中转站的新鲜胶乳搅拌设备应设置防护罩和急停装置；
d) 涉氨岗位应配备防毒面具、防护用品；
e) 氨水储存容器应密闭，储存间应设明显的“当心中毒”、“腐蚀品”等安全警示标志。
[bookmark: _Toc236565143]收购管理
市场秩序规范
中转站和收胶站须由取得工商登记的经营主体负责经营。鼓励地方行业协会加强行业自律，及时处置侵害收购对象利益的行为，维护天然橡胶初加工原料市场秩序。
[bookmark: _Hlk205496917]收购过程管理
新鲜胶乳收购过程中，中转站和收胶站应注意以下事项：
a) 应将营业证照、当日收购价在醒目位置公示，便于胶农了解信息；
b) 新鲜胶乳运输至收购站或中转站后，首先应进行外观检验，变质、水样、结块胶乳应分类处理，置于胶园凝胶存放区，不应与新鲜胶乳混合；
c) 外观检验合格的新鲜胶乳应采用孔径为355μm（40目）的不锈钢筛网过滤，除去树皮、杂质和凝块；
d) 按照规范要求对新鲜胶乳取样，测定干胶含量，称重并登记信息后才能混入储胶池；
e) 不应发生缺斤少两、压低干胶含量、恶意压价等损害收购对象利益的行为。
收购信息记录
收胶过程中，应及时与收购对象确认新鲜胶乳干胶含量、重量、价格、交易金额或胶园凝胶重量、价格、交易金额等信息，并如实做好信息记录、报送工作。
[bookmark: _Toc236300911][bookmark: _Toc236565144]运输管理
收胶站宜在收购当日上午12点前完成新鲜胶乳收购，并在收购结束后1 h内运输到中转站或天然橡胶初加工厂；胶园凝胶可与新鲜胶乳一同运输，但应做好隔离措施，且避免运输途中洒落污水。
中转站收购的新鲜胶乳应在当日下午3点前运送至天然橡胶初加工厂，运输过程中储胶罐应全程密闭，按需定量添加氨水保鲜，防止变质，并严控氨挥发；胶园凝胶宜集中存放，达到一定量后单独运输至天然橡胶初加工厂。
[bookmark: _Toc236565145]检测管理
计量规范
应严格执行计量法律法规，应按规定送检计量器具，应落实计量器具管理责任，未检定、超期或检定不合格的计量器具不得使用，不允许破坏计量器具准确度。
质量检测
新鲜胶乳质量检测与管理应符合NY/T 924要求；应合理控制氨水使用量，在确保新鲜胶乳不变质的情况下尽可能减少氨水使用。收购胶园凝胶时应查看原料外观，避免杂质、异物混入。
[bookmark: _Toc236565146]环保管理
在环保管理方面应注意以下事项：
a) 严格控制氨水添加量，从源头减少氨挥发；
b) 变质、水样、严重结块胶乳单独密闭存放，置于胶园凝胶存放区，减少恶臭产生；
c) 应定期清捞排污池和污水收集沟内的浮胶，定期清掏污泥并按规定处置，有利用价值的废胶、固废优先转运至天然橡胶初加工厂回收；
d) 排污池污水经过充分发酵后才能用作灌溉等用途；
e) 严格遵守环境保护和人居环境要求，不乱扔、乱堆放垃圾，污染物排放应符合DB46/710要求。
[bookmark: _Toc236565147]信息档案要求
[bookmark: _Toc236565148]信息采集
信息采集包括以下内容：
a) 中转站和收胶站经营者为档案管理第一责任人，负责管理纸质、电子档案，档案应分类归档、目录清晰、便于监管核查；
b) 经营收购档案应包含站点资质文件、标准化收购台账、胶农基础信息、结算凭证、新鲜胶乳销售台账；收购台账包括销售方名称、收购日期、胶乳重量、干胶含量、干胶净重、收购单价、结算金额等（见附录A）；新鲜胶乳销售台账包括胶乳罐车车牌号、承运人、装车重量、新鲜胶乳重量、干胶含量、结算金额、氨水用量等（见附录B）；胶农信息为配合农业农村主管部门采集售胶胶农的个人、家庭以及胶园基础信息，用于产业补贴、全链条溯源管控等相关工作的需要（见附录C）；
c) 记录可采用纸质或电子化标准化台账，优先采用电子台账、数字化档案资料；电子数据定期异地备份，防止数据丢失。
[bookmark: _Toc236565149]数据保存
数据档案保存应注意以下事项：
a) 数据档案存放区域满足防火、防潮、防虫、防腐要求，远离氨水、污水等腐蚀性作业区；
b) 电子档案应设置访问权限管控，原始记录应具有防篡改功能，任何人工修改必须留有日志记录；
c) 新鲜胶乳收购信息和销售信息的纸质或电子化台账，至少保存2年。
[bookmark: _Toc236565150]查阅、移交与销毁
信息档案的查阅、移交与销毁应符合以下要求：
a) 农业农村、生态环境、市场监管、应急管理主管部门现场检查时，经营者须完整提供对应档案；
b) 站点转让、关停时，全部档案完整移交承接主体或属地行业主管部门，留存移交签字记录；
c) 达到保管期限需销毁的档案，经负责人审批后方可统一销毁。




附录 A
（资料性）
新鲜胶乳收购记录表
收胶站或中转站新鲜胶乳收购记录信息表见表A.1。
表A.1 新鲜胶乳收购记录表
收胶站名称：                                （收购日期：    年  月  日）   
	销售方名称
	毛重
（kg）
	净重
（kg）
	干胶含量（%）
	干胶重量
（kg）
	价格
（元/kg）
	金额
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



司称员：                                         负责人：





附录 B
（资料性）
新鲜胶乳销售记录表
收胶站或中转站新鲜胶乳销售至初加工厂的信息记录表见表B.1。
表B.1  ____年__月新鲜胶乳销售记录
	日期
	车牌号
	承运人
	装车重量
	新鲜胶乳
重量
	干胶含量（%）
	结算金额
	氨水用量
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记录人：                                         负责人：







附录 C
（资料性）
胶农基础信息表
收胶站或中转站记录收购对象胶农基本信息的表见表C.1。
表C.1  胶农基础信息表
	胶农姓名
	
	身份证号
	

	联系电话
	
	家庭住址
	

	家庭橡胶种植面积（亩）
	
	橡胶种植株数（株）
	

	实际割胶面积（亩）
	
	家庭割胶人数（人）
	

	主栽品种
	
	橡胶种植地块数量
	

	橡胶树种植最早年份
	
	橡胶树种植最晚年份
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