2026年海南省延长线插座产品省级监督抽查

实施细则
海南省市场监督管理局

2026年7月
2026年海南省延长线插座产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省延长线插座产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内市场领域的延长线插座产品。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 1002-2024或GB/T 1002-2021 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T 2099.1-2008 家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.7-2015 家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求

GB 2099.7-2024 家用和类似用途延长线插座 安全技术规范

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则

3 抽样

抽取样品应为同一型号规格的产品。以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取,随机数一般可使用随机数表等方法产生。抽取的两份样品分别单独封样，然后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，备样封存于经营者处。抽样数量见下表，
	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	延长线插座
	每批次产品抽取样品8只，其中7只作为检验样品，1只作为备用样品。


4 检验项目要求

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	尺寸要求*

尺寸检查
	GB 1002-2024、

GB 2099.7-2024或
GB/T 1002-2021、
GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015

	GB 1002-2024、

GB 2099.7-2024

第5.1.2条或
GB/T 1002-2021、
GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015

第9章
	
	●
	

	2
	防触电保护要求*

防触电保护
	GB 2099.7-2024或

GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
	GB 2099.7-2024

第5.1.3条

或GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
第10章
	●
	
	

	3
	接地措施要求*

接地措施
	GB 2099.7-2024或

GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
	GB 2099.7-2024

第5.1.4条

或GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015

第11章
	●
	
	

	4
	结构要求*

延长线插座的结构
	GB 2099.7-2024或

GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
	GB 2099.7-2024

第5.1.6条

或GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
第14章
	
	●
	

	5
	温升要求*
温升
	GB 2099.7-2024或

GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
	GB 2099.7-2024

第5.1.9条

或GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
第19章
	●
	
	

	6
	弯曲试验
	GB 2099.7-2024或

GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
	GB 2099.7-2024

第5.1.13条

或GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
第23.4条
	
	●
	

	7
	耐热要求*

耐热
	GB 2099.7-2024或

GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
	GB 2099.7-2024

第5.1.15条

或GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
第25章
	
	●
	

	8
	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离要求*

爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离
	GB 2099.7-2024或

GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
	GB 2099.7-2024

第5.1.17条

或GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
第27章
	●
	
	

	9
	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化要求*

绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
	GB 2099.7-2024或

GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
	GB 2099.7-2024

第5.1.18条

或GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015
第28章
	●
	
	

	注：

1. 根据实际产品标准对应要求的项目进行检测；

2. *内容代表是GB 2099.7—2024的项目名称。


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验，所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验，xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验，xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。
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