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2026年7月
2026年海南省电风扇产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省电风扇产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内市场领域的电风扇产品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4343.1—2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第1部分：发射
GB 4343.1—2024 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第1部分：发射
GB 12021.9—2021 电风扇能效限定值及能效等级 
GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值
GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具  安全技术规范
GB 44498—2024 家用和类似用途电器  健康技术规范
GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.27—2024 家用和类似用途电器的安全  第27部分：风扇的特殊要求
GB/T 13380—2018 交流电风扇和调速器
GB/T 19606—2024 家用和类似用途电器噪声限值
其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则

3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。抽取的两份样品分别单独封样，然后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	电风扇
	2台，1台作为检验样品，1台作为复检备用样品。


4 检验项目要求

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	对触及带电部件的防护
	GB/T 4706.1-2024
GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	2
	输入功率和电流
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	3
	发热
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	4
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	5
	耐潮湿
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	6
	泄漏电流和电气强度
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	7
	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	8
	稳定性和机械危险
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	9
	机械强度
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	10
	结构（不包括第22.46条的试验）
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	11
	内部布线（不包括第23.3条的试验）
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	12
	电源连接和外部软线
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	13
	外部导体用接线端子
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	14
	接地措施
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	15
	螺钉和连接
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	16
	电气间隙、爬电距离和固体绝缘
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.27-2024
	●
	
	

	17
	噪声
	GB 19606-2004
GB/T 19606-2024
	GB 19606-2004
GB/T 19606-2024
	
	●
	

	18
	输出风量
	GB/T 13380-2018
	GB/T 13380-2018
	
	●
	

	19
	能效等级（能效值）
	GB 12021.9-2021
	GB 12021.9-2021
	
	●
	

	20
	端子骚扰电压（连续骚扰）

或端口骚扰电压（连续骚扰）
	GB 4343.1—2018

GB 4343.1-2024
	GB 4343.1—2018
GB 4343.1-2024
	
	●
	

	21
	骚扰功率、辐射骚扰
	GB 4343.1—2018

GB 4343.1-2024
	GB 4343.1—2018

GB 4343.1-2024
	
	●
	

	注：根据实际产品标准对应要求的项目进行检测


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。
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