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2026年海南省电子门锁产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省电子门锁产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内市场领域的电子门锁产品。

2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件

GB 21556.2-2025 锁具安全技术要求 第2部分：防盗锁

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则

3 抽样

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量抽取样品2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。
4 检验项目要求

表1电子门锁（GB 21556.2—2025）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	输入错误报警
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	2
	防拆报警
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	3
	主锁舌强度（主锁舌抗侧向静压力、主锁舌抗轴向静压力）
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	4
	手动部件强度
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	5
	电池容量
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	
	●

	6
	低电量/低电压指示
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	7
	气候环境适应性（高温、低温、恒定湿热、凝露试验）
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	8
	静电放电抗扰度
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	9
	电气安全性（阻燃）
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	●
	
	

	10
	键盘输入鉴别安全
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	11
	口令安全
	GB 21556.2—2025
	GB 21556.2—2025
	
	●
	

	注：1、若明示标准含GB 21556.2—2025，则按表1执行；

2、若未明示标准或明示本细则外其他标准，则按表1执行。


表2电子门锁（GB 21556—2008）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	锁舌轴向静载荷
	GB 21556—2008
	GB 21556—2008
	
	●
	

	2
	锁舌侧向静载荷
	GB 21556—2008
	GB 21556—2008
	
	●
	

	3
	执手承受静拉力及扭矩
	GB 21556—2008
	GB 21556—2008
	
	●
	

	4
	安全性要求
	GB 21556—2008
	GB 21556—2008
	●
	
	

	5
	电源性能（电池容量，欠压，电源适应性）
	GB 21556—2008
	GB 21556—2008
	
	●
	

	6
	信息保存及误识率
	GB 21556—2008
	GB 21556—2008
	
	
	●

	7
	防破坏报警功能
	GB 21556—2008
	GB 21556—2008
	
	●
	

	8
	环境适应性（高温，低温，恒定湿热）
	GB 21556—2008
	GB 21556—2008
	
	●
	

	注：若产品明示标准含GB 21556—2008，则按表2执行。


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验，所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验，xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验，xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。
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