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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

取6L为样本，其中检验样品4L，备用样品2L，盛装在合适的容器中。备样存至检验机构，盛装汽油产品所用的容器，必须完整、清洁、不漏、经检查符合要求后，方能使用。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。取样方法执行GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》。抽样基数应不少于受检单位正常对外发油状态时最低库存量。

2 检验依据

表1车用柴油（Ⅵ）检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	闪点（闭口）*
	 GB 19147-2016
	GB/T 261-2021

	2
	硫含量
	 GB 19147-2016
	SH/T 0689-2000

	3
	冷滤点
	 GB 19147-2016
	NB/SH/T 0248-2019

	4
	凝点
	 GB 19147-2016
	GB/T 510-2018

	5
	水含量
	 GB 19147-2016
	GB 19147-2016

GB/T 260-2016

	6
	密度（20℃）
	 GB 19147-2016
	SH/T 0604-2000

	7
	铜片腐蚀（50℃，3 h）
	 GB 19147-2016
	GB/T 5096-2017

	8
	十六烷指数
	 GB 19147-2016
	SH/T 0694-2000

	9
	馏程
	 GB 19147-2016
	GB/T 6536-2010

	10
	10%蒸余物残炭
	GB 19147-2016
	GB/T 17144-2021

	11
	运动黏度
	GB 19147-2016
	GB/T 265-1988

	12
	十六烷值
	GB 19147-2016
	GB/T 386-2021

	13
	脂肪酸甲酯含量
	GB 19147-2016
	GB/T 23801-2021  

NB/SH/T 0916-2015

	14
	多环芳烃含量
	GB 19147-2016
	NB/SH/T 0806-2022

	15
	酸度（以KOH计）
	GB 19147-2016
	GB/T 258-2025

	16
	氧化安定性（以总不溶物计）
	GB 19147-2016
	SH/T 0175-2004

	17
	灰分（质量分数）
	GB 19147-2016
	GB/T 508-1985(2004)

	18
	总污染物含量
	GB 19147-2016
	GB/T 33400-2016

	19
	润滑性 校正磨痕直径（60℃）
	GB 19147-2016
	SH/T 0765-2005

	带*号的为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016 车用柴油（Ⅵ） (含2018年第1号修改单)  
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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