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1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

取6L为样本，其中检验样品4L，备用样品2L，盛装在合适的容器中。备样存至检验机构，盛装汽油产品所用的容器，必须完整、清洁、不漏、经检查符合要求后，方能使用。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。取样方法执行GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》。抽样基数应不少于受检单位正常对外发油状态时最低库存量。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	研究法辛烷值
	GB 17930-2016
	GB/T 5487-2015

	2
	抗爆指数
	GB 17930-2016
	GB/T 5487-2015
GB/T 503-2016

	3
	馏程
	GB 17930-2016
	GB/T 6536-2010

	4
	硫含量
	GB 17930-2016
	SH/T 0689-2000

	5
	铜片腐蚀
	GB 17930-2016
	GB/T 5096-2017

	6
	硫醇（博士试验）
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0174-2015

	7
	机械杂质及水分
	GB 17930-2016
	GB 17930-2016

	8
	氧含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014

	9
	蒸气压
	GB 17930-2016
	GB T 8017-2012

	10
	苯含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	11
	芳烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	12
	烯烃含量
	GB 17930-2016
	GB/T 30519-2024

	13
	甲醇
	GB 17930-2016
	NB/SH/T 0663-2014

	14
	密度
	GB 17930-2016
	GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998

SH/T 0604-2000

	15
	铅含量
	GB 17930-2016
	GB/T 8020-2015

	16
	锰含量
	GB 17930-2016
	NB/SH/T0711-2019

	17
	铁含量
	GB 17930-2016
	SH/T 0712-2002

	18
	诱导期
	GB 17930-2016
	GB/T 8018-2015

	19
	水溶性酸或碱
	GB 17930-2016
	  GB/T 259-1988(2004)

	20
	胶质含量
	GB 17930-2016
	GB/T 8019-2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 依据规则
3.1依据标准
GB 17930-2016车用汽油
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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