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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌方法产生。

抽样数量为不低于2 kg，其中不低于1kg作为检验样品，不低于1kg作为备用样品。

2 检验依据

表1  液化石油气检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	组分
	GB 11174-2025
	NB/SH/T 0230-2019

	2
	铜片腐蚀（40℃，1h）*
	GB 11174-2025
	SH/T 0232-1992 

	3
	蒸气压（37.8℃）*
	GB 11174-2025
	GB/T 12576-1997

	4
	硫含量*
	GB 11174-2025
	NB/SH/T0917-2015

SH/T 0222-1992 

	5
	密度（15℃）
	GB 11174-2025
	SH/T 0221-1992

GB/T 12576-1997

	6
	二甲醚*
	GB 11174-2025
	NB/SH/T 0230-2019

	7
	残留物
	GB 11174-2025
	SY/T 7509-2025

	8
	游离水
	GB 11174-2025
	GB 11174-2025 目测

	9
	硫化氢*
	GB 11174-2025
	SH/T 0125-1992

	10
	乙硫醇
	GB 11174-2025
	GB 11174-2025附录B

	带*号的为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 11174-2025  液化石油气
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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