2026年海南省非医用口罩产品省级监督抽查

实施细则
海南省市场监督管理局

2026年8月
2026年海南省非医用口罩产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省非医用口罩产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内市场领域的非医用口罩产品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 2626-2019     呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器

GB/T 32610-2016  日常防护型口罩技术规范

GB/T 38880-2020  儿童口罩技术规范（含第1号修改单）
其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则
3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一款号的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封样，然后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

	序号
	产品品种
	执行标准
	抽样数量

	1
	口罩（防颗粒物呼吸器）
	GB 2626—2019
	随弃式面罩（无阀）：
52个（检验样品26个，备用样品26个）

	
	
	
	随弃式面罩（有阀）：
60个（检验样品30个，备用样品30个）

	
	
	
	可更换式半面罩：
60套（检验样品30套，备用样品30套）

	
	
	
	全面罩：
52套（检验样品26套，备用样品26套）

	2
	日常防护型口罩
	GB/T 32610—2016
	82个（检验样品41个，备用样品41个）

	3
	儿童口罩
	GB/T 38880—2020
	儿童防护口罩（F）：
58个（检验样品29个，备用样品29个）

	
	
	
	儿童卫生口罩（W）：
16个（检验样品8个，备用样品8个）

	注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。明示为团体标准或企业标准的产品以实际标准要求为准。


4 检验项目要求

执行GB 2626标准产品检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	过滤效率
	GB 2626-2019
	GB 2626-2019
	
	●
	

	2
	呼吸阻力
	GB 2626-2019
	GB 2626-2019
	
	●
	

	3
	呼气阀气密性
	GB 2626-2019
	GB 2626-2019
	
	●
	

	4
	头带
	GB 2626-2019
	GB 2626-2019
	
	●
	


执行GB/T 32610标准产品检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	吸气阻力
	GB/T 32610-2016
	GB/T 32610-2016
	
	●
	

	2
	呼气阻力
	GB/T 32610-2016
	GB/T 32610-2016
	
	●
	

	3
	过滤效率
	GB/T 32610-2016
	GB/T 32610-2016
	
	●
	

	4
	防护效果
	GB/T 32610-2016
	GB/T 32610-2016
	
	●
	

	5
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	GB/T 32610-2016
	GB/T 32610-2016
	
	●
	


执行GB/T 38880标准防护口罩产品检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	颗粒过滤效率
	GB/T 38880-2020
	GB/T 38880-2020
	
	●
	

	2
	防护效果
	GB/T 38880-2020
	GB/T 38880-2020
	
	●
	

	3
	吸气阻力
	GB/T 38880-2020
	GB/T 38880-2020
	
	●
	

	4
	呼气阻力
	GB/T 38880-2020
	GB/T 38880-2020
	
	●
	

	6
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	GB/T 38880-2020
	GB/T 32610-2016
	
	●
	


执行GB/T 38880标准卫生口罩产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	颗粒过滤效率
	GB/T 38880-2020
	GB/T 38880-2020
	
	●
	

	2
	通气阻力
	GB/T 38880-2020
	GB/T 38880-2020
	
	●
	

	3
	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	GB/T 38880-2020
	GB/T 32610-2016
	
	●
	


执行其他标准防护口罩产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	过滤效率/颗粒过滤效率
	相应产品标准
	GB/T 32610-2016
GB2626-2019
YY 0469-2011等
	
	●
	

	2
	呼吸阻力/吸气阻力/呼气阻力/通气阻力/压力差
	相应产品标准
	GB 2626—2019

GB/T 32610—2016

GB/T 38880—2020

YY 0469—2011

YY/T 0969—2023等
	
	●
	

	3
	头带/
口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力
	GB 2626—2019
GB/T 32610—2016
YY 0469—2011
YY/T 0969—2023
	GB/T 32610-2016
GB2626-2019
YY/T 0969-2013
YY 0469-2011等
	
	●
	


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。
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