2026年海南省儿童玩具产品省级监督抽查

实施细则
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2026年9月
2026年海南省儿童玩具产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省儿童玩具产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省内流通领域的儿童玩具商品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范
GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）
GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移
GB 19865-2005 电玩具的安全（含第1号修改单）

GB/T 22048-2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	非带电玩具
	不少于3个，2个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	2
	带电玩具
	不少于3个，2个作为检验样品，1个作为复检备用样品。


4 检验项目要求
玩具检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）

	1
	材料
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	
	●
	

	2
	小零件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	3
	挤压玩具、摇铃及类似玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	4
	小球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	5
	毛球
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	6
	学前玩偶
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	7
	玩具奶嘴
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	8
	气球
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	9
	弹珠
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	10
	半球形玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	11
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	12
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	13
	金属玩具边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	14
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	15
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	16
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	17
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	18
	木制玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	19
	突出物
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	20
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	21
	金属丝和杆件
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	22
	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	23
	18个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	24
	18个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	25
	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	26
	玩具袋上的绳索
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	27
	童床或游戏围栏上的悬挂玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	28
	童床上的健身玩具及类似玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	29
	飞行玩具的绳索、细绳或线
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	30
	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	31
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	32
	铰链间隙
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	33
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	34
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	35
	其他驱动机构
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	36
	发条钥匙
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	37
	弹簧
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	38
	封闭式玩具的通风装置
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	39
	封闭式玩具的关闭件
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	40
	封闭头部的玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	41
	仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜）
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	42
	弹射玩具的一般要求
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	43
	蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	44
	非蓄能弹射玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	45
	水上玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	46
	热源玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	47
	液体填充玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	48
	口动玩具
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	49
	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	50
	玩具火药帽
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	51
	声响要求
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	52
	磁体和磁性部件
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	二、易燃性能

	1
	一般要求
	GB 6675.3—2014
	GB 6675.3—2014
	●
	
	

	2
	头戴玩具
	GB 6675.3—2014
	GB 6675.3—2014
	●
	
	

	3
	化妆服饰
	GB 6675.3—2014
	GB 6675.3—2014
	●
	
	

	4
	供儿童进入的玩具
	GB 6675.3—2014
	GB 6675.3—2014
	●
	
	

	5
	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等）
	GB 6675.3—2014
	GB 6675.3—2014
	●
	
	

	三、特定元素的迁移

	1
	最大限量要求
	GB 6675.1—2014
	GB 6675.4—2014

GB/T 26193—2010或

GB/T 30419—2013或

“GB/T 32602—2016和GB/T 32603—2016”
	●
	
	

	四、增塑剂

	1
	限定增塑剂限量要求
	GB 6675.1-2014
	GB/T 22048-2022
	●
	
	

	五、电性能

	1
	标识和说明
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	GB 19865-2005（含第1号修改单）
	
	
	●

	2
	输入功率
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	3
	发热和非正常工作
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	GB 19865-2005（含第1号修改单）
	●
	
	

	4
	工作温度下的电气强度
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	5
	耐潮湿
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	6
	室温下的电气强度
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	7
	机械强度
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	8
	结构
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	9
	软线和电线的保护
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	10
	螺钉和连接
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	11
	电气间隙和爬电距离
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	

	12
	耐热和耐燃
	GB 19865—2005
	GB 19865-2005
	●
	
	


注1：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。
注2：机械与物理性能项目中涉及标识警告说明的条款，重要程度按实际风险划分。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

●经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。  

2

