2026年海南省儿童电话手表产品省级监督抽查

实施细则
海南省市场监督管理局

2026年9月
2026年海南省儿童电话手表产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省儿童电话手表产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省内流通领域的儿童电话手表商品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 4943.1—2022 音视频、信息技术和通信技术设备  第1部分：安全要求

GB/T 19484.1—2013 800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法  第1部分：用户设备及其辅助设备

GB/T 22450.1—2008 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法  第1部分：移动台及其辅助设备

GB/T 41411—2022 儿童手表

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 22048-2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定
YD/T 1592.1—2012 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法  第1部分：用户设备及其辅助设备

YD/T 1595.1—2012 2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法  第1部分：用户设备及其辅助设备

YD/T 2583.14—2013 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法  第14部分：LTE用户设备及其辅助设备

YD/T 2583.18—2024 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法  第18部分：5G用户设备及其辅助设备

3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	儿童电话手表
	不少于3台，2台作为检验样品，1台作为复检备用样品。


4 检验项目要求
儿童电话手表检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	安全防护的强度
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	2
	导体的固定
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	3
	直接插入电网电源输出插座的设备
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	4
	电能量源的防护
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	5
	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	6
	电气间隙
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	7
	爬电距离
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	8
	抗电强度试验
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	9
	热灼伤（接触温度限值）
	GB 4943.1—2022
	GB 4943.1—2022
	●
	
	

	10
	辐射杂散骚扰
	GB/T 22450.1—2008 

GB/T 19484.1—2013 

YD/T 1595.1—2012 

YD/T 1592.1—2012 

YD/T 2583.14—2013 

YD/T 2583.18—2024
	GB/T 22450.1—2008 

GB/T 19484.1—2013 

YD/T 1595.1—2012 

YD/T 1592.1—2012 

YD/T 2583.14—2013 

YD/T 2583.18—2024
	●
	
	

	11
	30MHz-1000MHz 辐射连续骚扰
	GB/T 22450.1—2008 

GB/T 19484.1—2013 

YD/T 1595.1—2012 

YD/T 1592.1—2012

YD/T 2583.14—2013 

YD/T 2583.18—2024
	GB/T 22450.1—2008 

GB/T 19484.1—2013 

YD/T 1595.1—2012 

YD/T 1592.1—2012

YD/T 2583.14—2013 

YD/T 2583.18—2024
	●
	
	

	12
	防静电性能
	GB/T 41411—2022
	GB/T 41411—2022
	●
	
	

	13
	化学性能（除镍释放量、皮革材料）
	GB/T 41411—2022
	GB 6675.4-2014
GB/T 22048-2022
	●
	
	


注1：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。
注2：机械与物理性能项目中涉及标识警告说明的条款，重要程度按实际风险划分。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

●经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。  
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