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2025年海南省童车产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省童车产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省内流通领域的童车商品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 14746-2006 儿童自行车安全要求

GB 14747-2006 儿童三轮车安全要求

GB 14748-2006 儿童推车安全要求

GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求
GB 6675-2003  国家玩具安全技术规范

GB 6675.1-2014  玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）
GB 6675.3-2014  玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014  玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 19865-2005 电玩具的安全（含第1号修改单）
GB/T 22048-2022 玩具及儿童产品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	2
	乘骑车辆玩具
	其它车辆玩具
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	
	
	电动童车
	不少于3个，2个作为检验样品，1个作为复检备用样品。


4 检验项目要求
儿童自行车检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	锐利边缘
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	2
	外露突出物
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	3
	突出物禁区、保护装置和螺钉
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	4
	制动系统
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	5
	闸把尺寸
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	6
	制动系统的强度（手闸）
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	7
	手闸性能试验
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	8
	把横管
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	9
	把横管的把套
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	10
	把立管
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	11
	车把稳定性
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	12
	车把部件的强度
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	13
	冲击试验（重物落下）
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	14
	冲击试验（车架/前叉组合件落下）
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	15
	车轮（间隙）
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	16
	前轮夹持力
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	17
	后轮夹持力
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	18
	地面间隙
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	19
	足尖间隙
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	20
	脚蹬/曲柄部件动态试验
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	21
	限制尺寸
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	22
	鞍管
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	23
	鞍座调节夹紧装置
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	24
	鞍座的强度
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	25
	驱动系统静负荷试验
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	26
	链罩
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	

	27
	平衡轮（尺寸）
	GB 14746—2006
	GB 14746—2006
	●
	
	


儿童三轮车检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	特定可迁移元素最大限量
	GB 14747—2006
	GB 6675—2003 附录C

GB/T 26193—2010或GB/T 30419—2013或“GB/T 32602—2016和GB/T 32603—2016”
	●
	
	

	2
	燃烧性能
	GB 14747—2006
	GB 6675—2003 附录B
	●
	
	

	3
	机械强度
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	4
	锐利边缘
	GB 14747—2006
	GB 6675—2003 A.5.8
	●
	
	

	5
	锐利尖端
	GB 14747—2006
	GB 6675—2003 A.5.9
	●
	
	

	6
	外露突出物
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	7
	挤夹点
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	8
	小零件
	GB 14747—2006
	GB 6675—2003 A.5.2
	●
	
	

	9
	行驶稳定性
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	10
	连接紧固件
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	11
	防护罩帽
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	12
	把立管插入深度标记
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	13
	把立管的强度
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	14
	把横管
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	15
	把横管两端
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	16
	把立管夹紧装置
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	17
	鞍管插入深度
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	18
	鞍座调节夹紧装置
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	19
	冲击强度
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	20
	靠背结构牢固性
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	21
	辅助推杆强度
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	

	22
	脚蹬离地高度
	GB 14747—2006
	GB 14747—2006
	●
	
	


儿童推车检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	材料质量
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	
	●
	

	2
	特定可迁移元素最大限量
	GB 14748—2006
	GB 6675—2003 附录C

GB/T 26193—2010或GB/T 30419—2013或“GB/T 32602—2016和GB/T 32603—2016”
	●
	
	

	3
	金属表面
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	
	●
	

	4
	燃烧性能
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	5
	外露的开口管子
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	6
	危险夹缝
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	7
	剪切和挤夹点
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	8
	锐利边缘和尖端
	GB 14748—2006
	GB 6675—2003 A.5.8
GB 6675—2003 A.5.9
	●
	
	

	9
	小零件
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	10
	外露突出物
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	11
	机械部件的连接
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	12
	卧兜的最小内部高度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	13
	座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	14
	推车的适用年龄
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	15
	卧兜和座兜连接在车架上的装置
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	16
	稳定性
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	17
	手把强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	18
	制动装置
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	19
	折叠锁定装置
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	20
	可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	21
	束缚系统的强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	22
	安全带扣的强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	23
	车轮的强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	24
	动态耐久性测试
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	25
	撞击强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	

	26
	静态强度
	GB 14748—2006
	GB 14748—2006
	●
	
	


婴儿学步车检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	材料质量
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	
	●
	

	2
	特定可迁移元素最大限量
	GB 14749—2006
	GB 6675—2003 附录C

GB/T 26193—2010或GB/T 30419—2013或“GB/T 32602—2016和GB/T 32603—2016”
	●
	
	

	3
	金属表面
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	
	●
	

	4
	木制部件
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	
	●
	

	5
	危险夹缝及孔、开口
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	6
	弹簧
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	7
	外露突出物
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	8
	可触及部件
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	9
	绳索/弹性绳等绳状物
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	10
	锁定、折叠和框架调节装置
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	11
	挤夹、剪切
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	12
	跨带宽度
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	
	●
	

	13
	座位
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	14
	学步车脚轮
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	15
	框架离地高度
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	16
	防撞间距
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	17
	静态稳定性
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	18
	动态稳定性
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	19
	静态强度
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	20
	动态强度
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	21
	碰撞强度
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	

	22
	燃烧性能
	GB 14749—2006
	GB 14749—2006
	●
	
	


乘骑车辆玩具检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	一、机械与物理性能（正常使用）

	1
	材料
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	
	●
	

	2
	小零件
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	3
	小球
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	4
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	5
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	6
	金属玩具边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	7
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	8
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	9
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	10
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	11
	突出物
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	12
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	13
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	14
	铰链间隙
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	15
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	16
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	17
	弹簧
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	18
	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	19
	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	20
	前后稳定性
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	21
	乘骑玩具及座位的超载性能
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	22
	制动装置
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	23
	电动童车的速度要求
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	24
	声响要求
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014
	●
	
	

	二、机械与物理性能（可预见的合理滥用）

	1
	小零件
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	2
	小球
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	3
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	4
	金属玩具边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	5
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	6
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	7
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	8
	弹珠
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	9
	突出物
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	10
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	11
	金属丝和杆件
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	12
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	13
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2—2014
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	

	三、易燃性能

	1
	一般要求
	GB 6675.3—2014
	GB 6675.3—2014
	●
	
	

	四、特定元素的迁移

	1
	可迁移元素最大限量
	GB 6675.1-2014
	GB 6675.4-2014

GB/T 26193—2010或

GB/T 30419—2013或

“GB/T 32602—2016和GB/T 32603—2016”
	●
	
	

	五、增塑剂

	1
	邻苯二甲酸酯
	GB 6675.1-2014
	GB/T 22048-2022
	●
	
	

	六、电性能

	1
	标识和说明
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	
	
	●

	2
	输入功率
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	3
	发热和非正常工作
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	GB 19865—2005（含第1号修改单）
	●
	
	

	4
	工作温度下的电气强度
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	5
	耐潮湿
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	6
	室温下的电气强度
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	7
	机械强度
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	8
	结构
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	9
	软线和电线的保护
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	10
	螺钉和连接
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	11
	电气间隙和爬电距离
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	

	12
	耐热和耐燃
	GB 19865—2005
	GB 19865—2005
	●
	
	


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。
检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

●经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。  
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