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1 适用范围

本细则适用于海南省学生文具产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省内流通领域的学生文具商品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 21027—2020 学生用品的安全通用要求

GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表1：

表1

	序号
	抽样产品
	抽样数量

	1
	美术

用品
	油画棒
	不少于2盒，1盒作为检验样品，1盒作为复检备用样品。

	
	
	蜡笔
	不少于2盒（12色计），1盒（12色计）作为检验样品，1盒（12色计）作为复检备用样品。

	
	
	水彩画颜料
	不少于2盒，1盒作为检验样品，1盒作为复检备用样品。

	
	
	水彩笔（马克笔）
	不少于2套（每套不少于10支），1套（每套不少于10支）作为检验样品，1套（每套不少于10支）作为复检备用样品。

	
	
	彩色铅笔
	不少于2盒，1盒作为检验样品，1盒作为复检备用样品。

	2
	书写笔
	油墨圆珠笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	水性圆珠笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	中性墨水圆珠笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	考试用圆珠笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	自来水笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	铅笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	活动铅笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	考试用铅笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	铅芯
	不少于2盒，1盒作为检验样品，1盒作为复检备用样品。

	3
	记号笔
	记号笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	荧光笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	白板笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	微孔笔头墨水笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	4
	橡皮擦
	橡皮擦
	不少于2块，1块作为检验样品，1块作为复检备用样品。

	5
	涂改

制品
	修正液
	不少于70mL，40mL作为检验样品，30mL作为复检备用样品。

	
	
	修正笔
	不少于20支，10支作为检验样品，10支作为复检备用样品。

	
	
	修正带
	不少于180m，100m作为检验样品，80m作为复检备用样品。

	
	
	修正贴
	不少于100张，50作张为检验样品，50张作为复检备用样品。

	6
	胶黏剂
	液体胶
	不少于360mL，240mL作为检验样品，120mL作为复检备用样品。

	
	
	固体胶
	不少于120g，80g作为检验样品，40g作为复检备用样品。

	
	
	浆糊
	不少于400mL/460g，260mL/300g作为检验样品，140mL/160g作为复检备用样品。

	7
	笔袋
	笔袋
	不少于3个，2个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	8
	卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒
	卷笔刀
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	
	
	手动削笔机
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	
	
	文具剪刀
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	
	
	美工刀
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	
	
	学生圆规
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	
	
	绘图仪尺
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	
	
	文具盒
	不少于2个，1个作为检验样品，1个作为复检备用样品。

	9
	课业

簿册
	课业簿册
	不少于8本，4本作为检验样品，4本作为复检备用样品

	10
	书套
	书套
	不少于3只，2只作为检验样品，1只作为复检备用样品。

	11
	彩泥
	彩泥
	不少于2套（单色不少于8g），1套（单色不少于8g）作为检验样品，1套（单色不少于8g）作为复检备用样品。

	注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。


4 检验项目要求
表2 美术用品检验项目

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	

	3
	笔套安全
	GB 21027-2020
	GB 21027—2020 
	●
	
	


表3 书写笔检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	

	3
	笔套安全
	GB 21027-2020
	GB 21027—2020 
	●
	
	


表4 记号笔检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	

	3
	笔套安全
	GB 21027-2020
	GB 21027—2020 
	●
	
	


表5 橡皮擦检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	


表6 涂改制品检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	苯的含量
	GB 21027-2020
	GB 21027-2020
	●
	
	

	3
	氯代烃
	GB 21027-2020
	GB/T 32613—2016
	●
	
	

	4
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	

	5
	笔套安全
	GB 21027-2020
	GB 21027—2020 
	●
	
	


表7 胶黏剂检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	游离甲醛
	GB 21027-2020
	GB/T 32606—2016
	●
	
	

	2
	苯
	GB 21027-2020
	GB 21027-2020
	●
	
	

	3
	甲苯+二甲苯
	GB 21027-2020
	GB 21027-2020
	●
	
	

	4
	总挥发性有机物
	GB 21027-2020
	GB 21027-2020
	●
	
	

	5
	丙烯酰胺
	GB 21027-2020
	EN 71—10:2005

EN 71—11:2005
	●
	
	

	6
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	


表8 笔袋检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	游离甲醛含量
	GB 21027-2020
	GB/T 32606—2016
	●
	
	

	3
	可分解有害芳香胺染料
	GB 21027-2020
	GB/T 17592—2024

GB/T 23344—2009
	●
	
	

	4
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	


表9 卷削类文具、绘图仪尺、学生圆规、文具盒检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	

	3
	边缘、尖端
	GB 21027-2020
	GB 6675.2—2014（含第1号修改单）
	●
	
	


表10 课业簿册检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	D65亮度
	GB 40070-2021
	GB/T 7974—2013
	●
	
	

	3
	D65荧光亮度
	GB 40070-2021
	GB/T 7974—2013
	●
	
	


表11 书套检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	


表12 彩泥检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	可迁移元素的限量
	GB 21027-2020
	GB 6675.4—2014
	●
	
	

	2
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 22048—2022
	●
	
	

	3
	游离甲醛的限量
	GB 21027-2020
	GB/T 32606—2016
	●
	
	


注1：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。
注2：机械与物理性能项目中涉及标识警告说明的条款，重要程度按实际风险划分。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

●经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 

    ● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。  

2

