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1 适用范围

本细则适用于海南省洗衣液产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省内流通领域的洗衣液商品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

QB/T 1224—2012 衣料用液体洗涤剂

QB/T 5658—2021 洗衣凝珠
GB/T 13173—2008 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 13173—2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法
GB/T 6368—2008 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法
GB/T 13174—2021 衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定
3 抽样

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，封装后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表

	序号
	抽查产品
	抽样数量

	1
	洗衣液
	不少于2个独立销售包装，1个作为检验样品（不少于200g/ml），1个作为复检备用样品（不少于200g/ml）。

	2
	洗衣凝珠
	不少于2个独立销售包装，1个作为检验样品（不少于20颗），1个作为复检备用样品（不少于20颗）。


4 检验项目要求
洗衣液检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	总活性物
	QB/T 1224—2012
	QB/T 1224—2012

GB/T 13173—2008
	
	●
	

	2
	pH a
	QB/T 1224—2012
	QB/T 1224—2012

GB/T 6368—2008
	●
	
	

	3
	总五氧化二磷b
	QB/T 1224—2012
	QB/T 1224—2012

GB/T 13173—2008
	
	●
	

	4
	规定污布的去污力
	QB/T 1224—2012
	QB/T 1224—2012

GB/T 13174—2021
	
	●
	

	注：a 结构型洗衣液的pH测试浓度为0.1%水溶液。

        b 仅对无磷产品要求测试。


洗衣凝珠检验项目
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	pH
	QB/T 5658—2021
	QB/T 5658—2021

GB/T 6368—2008
	●
	
	

	2
	总五氧化二磷a
	QB/T 5658—2021
	QB/T 5658—2021

GB/T 13173—2021
	
	●
	

	3
	规定污布的去污力
	QB/T 5658—2021
	QB/T 5658—2021

GB/T 13174—2021
	
	●
	

	注：a 仅对无磷产品要求测试。


注1：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。
注2：若被检产品明示标准规定污布的去污力的检测依据为GB/T 13174—2008 或更早的标准版本时，该项目按照GB/T 13174—2021 标准进行检测，测试浓度明示标准有要求的从其规定，出具实测值且不参与判定。

注3：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

检验应注意的问题：

①若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

●经抽样检验，所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；

●经抽样检验，xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格；

●经抽样检验，xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。
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