2026年海南省儿童及婴幼儿服装产品

省级监督抽查实施细则
海南省市场监督管理局

2026年8月
2026年海南省儿童及婴幼儿服装产品省级监督抽查实施细则
1 适用范围

本细则适用于海南省儿童及婴幼儿服装产品监督抽查，监督抽查产品范围为海南省范围内市场领域的儿童及婴幼儿服装产品。
2 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

GB 18383-2025 絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 2660-2017 衬衫

GB/T 2662-2017 棉服装

GB/T 2664-2017 男西服、大衣

GB/T 2665-2017 女西服、大衣

GB/T 2666-2017 西裤

GB/T 8878-2023 针织内衣

GB/T 14272-2021 羽绒服装

GB/T 18132-2016 丝绸服装

GB/T 22700-2016 水洗整理服装

GB/T 22849-2024 针织T恤衫

GB/T 22853-2019 针织运动服

GB/T 26384-2011 针织棉服装

GB/T 26385-2011 针织拼接服装

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 31900-2015 机织儿童服装

GB/T 31900-2024 机织儿童服装

GB/T 33271-2016 机织婴幼儿服装

GB/T 35460-2017 机织弹力裤

GB/T 39508-2020 针织婴幼儿及儿童服装

GB/T 45041-2024 婴幼儿毛及仿毛针织品

FZ/T 08001-2021 羊毛絮片服装

FZ/T 08002-2022 新生儿纺织产品

FZ/T 24019-2012 印花羊绒针织品

FZ/T 24033-2022 全成型无缝毛针织服装

FZ/T 43015-2021 桑蚕丝针织服装

FZ/T 73005-2021 低含毛混纺及仿毛针织品

FZ/T 73009-2021 山羊绒针织品

FZ/T 73010-2016 针织工艺衫

FZ/T 73017-2023 针织家居服

FZ/T 73018-2021 毛针织品

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

FZ/T 73022-2019 针织保暖内衣

FZ/T 73025-2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029-2019 针织裤

FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装

FZ/T 73034-2021 半精纺毛针织品

FZ/T 73043-2020 针织衬衫

FZ/T 73052-2024 水洗整理针织服装

FZ/T 73053-2015 针织羽绒服装

FZ/T 73056-2016 针织西服

FZ/T 73058-2017 针织大衣

FZ/T 73059-2017 双面穿服装

FZ/T 73061-2019 针织茄克衫

FZ/T 73064-2019 针织西裤

FZ/T 73082-2025 针织绒面服装

FZ/T 74007-2019 户外防晒皮肤衣

FZ/T 81001-2016 睡衣套

FZ/T 81004-2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017 牛仔服装

FZ/T 81007-2022 单、夹服装

FZ/T 81008-2021 茄克衫

FZ/T 81010-2018 风衣

FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装

其他现行有效的企业标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和细则
3 抽样

抽取样品应为同一年龄段、同一款号、同一颜色的产品。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封样，然后加贴封条，在封条上面应加盖抽样单位公章或抽样专用章，并由双方人员签字，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品，留样封存于经营者处。抽样数量见下表：

	序号
	产品种类
	抽样数量（件/条/套）
	检验样品数量（件/条/套）
	备用样品数量（件/条/套）

	1
	儿童服装
	3
	2
	1

	2
	婴幼儿服装
	4
	3
	1

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。


4 检验项目要求

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检验方法
	重要程度分类

	
	
	
	
	A类
	B类
	C类

	1
	甲醛含量
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 2912.1-2009
	●
	
	

	2
	pH值
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 7573-2009
	
	●
	

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009
	●
	
	

	4
	耐水色牢度
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 5713-2013
	
	●
	

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 3922-2013
	
	●
	

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 3922-2013
	
	●
	

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 3920-2008
	
	●
	

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 3920-2008
	
	●
	

	9
	耐唾液色牢度
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 18886-2019
	
	●
	

	10
	绳带要求
	GB 31701-2015

相应产品标准
	GB 31701-2015
	●
	
	

	11
	附件锐利性
	GB 31701-2015

相应产品标准
	GB/T 31702-2015
	●
	
	

	12
	附件抗拉强力
	GB 31701-2015

相应产品标准
	GB 31701-2015
	●
	
	

	13
	纤维含量
	GB/T 29862-2013
相应产品标准
	FZ/T 01057
GB/T 2910等
	
	●
	

	14
	重金属
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 30157-2013
	●
	
	

	15
	绒子含量
	GB/T 14272-2021
	GB/T 10288-2016
	
	●
	

	16
	绒丝+羽丝
	GB/T 14272-2021
	GB/T 14272-2021

GB/T 10288-2016
	
	●
	

	17
	鹅毛绒含量
	GB/T 14272-2021
	GB/T 10288-2016
	
	●
	

	18
	邻苯二甲酸酯
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB/T 20388-2016
	●
	
	

	19
	异味
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB 18401-2010
	
	●
	

	20
	金属针
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB 31701-2015 
	●
	
	

	21
	耐久性标签缝制位置
	GB 31701-2015
相应产品标准
	GB 31701-2015
	
	●
	

	22
	生活用絮用纤维制品技术要求
	GB 18383-2025 4.3.1、4.3.2、4.3.3 
	GB 18383-2025 5.1.1、5.1.6、5.2.1.2、附录A、附录B

GB/T 43811-2024 罗拉法

GB/T 24252-2019 5.2.8

GB/T 10288-2016

GB/T 10288-2026
	●
	●
	

	注：
针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。

根据实际产品标准对应要求的项目进行检测。

生活用絮用纤维制品技术要求4.3.3中纯绵羊毛制品、纯山羊绒制品、绵羊毛/山羊绒与其他纤维混合制品除外。

生活用絮用纤维制品技术要求重要程度分类中，GB 18383-2025 4.3.1为A类，GB 18383-2025 4.3.2、4.3.3 为B类。


注：A类-极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类-重要质量项目是指产品涉及关键性能或特征值的指标。C类-标示标识或不影响人体健康、使用安全和产品使用关键性能的指标。

检验应注意的问题：

①被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的强制性检验项目时，应按本细则中强制性检验项目依据的标准要求进行检验并判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

5 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格或3项及以上B类项目不合格时，属于严重不合格。
统一结论用语：（使用以下三者之一）：

● 经抽样检验， 所检项目符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为未发现不合格；
● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格； 
● 经抽样检验， xxx、xxx、xxx项目不符合xxx标准要求，依据xxx抽查细则，判定为不合格，属于严重不合格。

6 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

6.1对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。复检结论为最终检验结论。

6.2 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。



